# KOPIERVORGANG

Tippen Sie zuerst auf der Startseite auf das Symbol [Kopieren], um den Kopiermodus aufzurufen.

- AUSWÄHLEN DES KOPIERMODUS

Legen Sie das Original ein.
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Scannen Sie das Original.
Berühren Sie die Taste [Vorschau], um das Original zu scannen.

- Um 2-seitige Kopien zu erstellen, konfigurieren Sie die Einstellungen für das 2-seitige Kopieren, bevor Sie das Original scannen.
- Wenn das Vorschaubild nicht geprüft werden muss, berühren Sie die Taste [Starten], um den Kopiervorgang zu starten.

Prüfen Sie das Vorschaubild.
Zeigen Sie das Vorschaubild des gescannten Originals an.
Prüfen Sie im Vorschaubildschirm Einstellungen wie z. B. 2-seitige Kopie oder Heftposition.
Starten Sie den Kopiervorgang.
Berühren Sie die Taste [Starten].
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.

- So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
  Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
- Um alle Einstellungen abzubrechen, berühren Sie die Taste [CA].
  Durch Drücken der Taste [CA] werden alle bis dahin vorgenommenen Einstellungen gelöscht, und Sie gelangen zum Ausgangsbildschirm zurück.
  - So brechen Sie den Kopiervorgang ab:
    Berühren Sie die Taste [STOPP].

Berühren Sie vor dem Starten des Kopiervorgangs auf dem Aktionsfeld die Taste [Datei] oder [Offene Ablage], um das gescannte Original als Daten zu speichern.

- OFFENE ABLAGE
- ABLAGE

Zurück nach oben