# REINIGEN DER HAUPTLADEEINHEIT DER PHOTOLEITERTROMMEL

## Übersicht

Wenn selbst nach dem Reinigen des Vorlagenglases und des automatischen Originaleinzugs schwarze oder Streifen auftreten, reinigen Sie die Hauptladeeinheit der Photoleitertrommel mit dem entsprechenden Reiniger.

- Wenn das Problem durch das Reinigen der Hauptladeeinheit der Photoleitertrommel nicht behoben werden kann, ziehen Sie den Knopf heraus, und drücken Sie drei weitere Male hinein.
- Drücken und ziehen Sie den Knopf beim Reinigen der Ladeeinheit langsam von einem Ende zum anderen.

## Bedienung

Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
Lösen Sie den Tonersammelbehälter.
Drücken Sie den Hebel zum Lösen des Tonersammelbehälters.
Der Tonersammelbehälter wird wie abgebildet nach vorne kippen.
Stützen Sie den Behälter vorsichtig mit den Händen und lassen Sie ihn nach vorne herauskippen.
Reinigen Sie die Hauptladeeinheit.
Ziehen Sie den Ladereiniger vorsichtig vollständig nach oben und anschließend vorsichtig hinein.
Drücken Sie den Tonersammelbehälter in das Gerät.
Drücken Sie den Behälter hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.
Zurück nach oben