# ANPASSEN DER SCHÄRFE EINES BILDES(SCHÄRFE)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird die Schärfe angepasst, um ein schärferes oder weicheres Bild zu erhalten.
Vor dem Scannen des Originals muss die Schärfe angegeben werden.

## Bedienung

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Schärfe].
Berühren Sie die Taste , oder verschieben Sie den Schieberegler, um die Schärfe anzupassen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
So beenden Sie die Einstellung Schärfe:
Berühren Sie die Taste [AUS].
Legen Sie das Original ein und drücken Sie die Taste [Vorschau].
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie das Feld [CA].
Berühren Sie die Taste [Starten], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben