# GEEIGNETE PAPIERARTEN

In diesem Abschnitt werden die Papierarten erläutert, die verwendet oder nicht verwendet werden können.
Alle Papierarten mit Ausnahme von Normalpapier gelten als Spezialmedien.

- Verwendbares Papier
- Papier, das nicht verwendet werden kann
- Nicht empfohlenes Papier

- Im Handel sind verschiedene Papierarten erhältlich, die jedoch nicht alle für das Gerät verwendet werden können.
  Wenden Sie sich vor der Verwendung einer Papierart an Ihren Händler oder Servicevertreter.
- Die mit dem jeweiligen Papier erreichbare Bildqualität und Tonerfixierung kann aufgrund von Umgebungsbedingungen, Betriebsbedingungen und Papiercharakteristika variieren, sodass sich eine geringere als mit Sharp-Standardpapier erreichbare Bildqualität ergeben kann.
  Wenden Sie sich vor der Verwendung einer Papierart an Ihren Händler oder Servicevertreter.
- Die Verwendung von nicht empfohlenem oder nicht verwendbarem Papier kann in einem schrägen Papiereinzug, in Papierstaus, in schlechter Tonerfixierung (der Toner haftet nicht am Papier und kann abgerieben werden) oder in Gerätefehlern resultieren.
- Das Verwenden von nicht empfohlenem Papier kann zu Papierstaus oder einer schlechten Bildqualität führen. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung von nicht empfohlenem Papier, ob der Druckvorgang fehlerfrei durchgeführt werden kann.

Verwendbares Papier
Technische Daten für Normalpapier, dickes Papier und dünnes Papier

Normalpapier | Sharp-Standardpapier 80 g/m2 (21 lbs). Die technischen Daten für das Papier finden Sie unter „TECHNISCHE DATEN DES SHARP-STANDARDPAPIERS“ in der „Kurzanleitung“. Standardnormalpapier von anderen Anbietern als Sharp 60 g/m2 bis 105 g/m2 (16 lbs. bis 28 lbs.)
Dickes Papier | 106 g/m2 bis 300 g/m2 (29 lbs. bis 110 lbs. Deckblatt)
Dünnes Papier | 55 g/m2 bis 59 g/m2 (13 lbs. bis 16 lbs.)

Recyclingpapier, farbiges Papier und vorgelochtes Papier müssen dieselben Anforderungen wie Normalpapier erfüllen.
Wenden Sie sich vor der Verwendung einer Papierart an Ihren Händler oder Servicevertreter.
Papierarten, die in jedem Fach verwendet werden können

- Detaillierte Angaben zu den Papierformaten und -arten, die in jedes Fach des Geräts geladen werden können, finden Sie in den "TECHNISCHEN DATEN" in der "Kurzanleitung" und im Bereich "PAPIERFACHEINSTELLUNGEN" unter "Einstellungsmodus" in der "Bedienungsanleitung".
- Recyclingpapier, farbiges Papier und vorgelochtes Papier müssen dieselben Anforderungen wie Normalpapier erfüllen.
  Wenden Sie sich vor der Verwendung einer Papierart an Ihren Händler oder Servicevertreter.

| Fächer 1 - 4 (Fächer 2 - 4 wenn ein Stand/Papierfach 500/2x500/3x500 Blatt montiert ist. Fach 2 wenn ein Stand/Papierfach 500&2000 Blatt montiert ist) | Fach 3 - 4 (Stand/Papierfach 500&2000 Blatt) | Semimagazin | Fach 5 (Großraummagazin)
--- | --- | --- | --- | ---
Normalpapier | Zulässig | Zulässig | Zulässig | Zulässig
Dickes Papier 1* | Zulässig | - | Zulässig | -
Dickes Papier 2* | - | - | Zulässig | -
Dickes Papier 3* | - | - | Zulässig | -
Dünnes Papier | - | - | Zulässig | -
Vorgedruckt | Zulässig | Zulässig | Zulässig | Zulässig
Recycling-Papier | Zulässig | Zulässig | Zulässig | Zulässig
Briefkopf | Zulässig | Zulässig | Zulässig | Zulässig
Vorgelocht | Zulässig | Zulässig | Zulässig | Zulässig
Farbe | Zulässig | Zulässig | Zulässig | Zulässig
Etiketten | - | - | Zulässig | -
Glanzpapier | - | - | Zulässig | -
Transparentfolie | - | - | Zulässig | -
Registerpapier | - | - | Zulässig | -
Umschlag | - | - | Zulässig | -

*
  "Dickes Papier 1" ist dickes Papier mit bis zu 220 g/m2 (110 lbs. Index), und "Dickes Papier 2" ist dickes Papier mit bis zu 256 g/m2 (140 lbs. Index), "Dickes Papier 3" ist dickes Papier mit bis zu 300 g/m2 (110 lbs. Deckblatt).

Festlegen der Ausrichtung der Druckseite
Die Einstellungsausrichtung für die Druckseite des Papiers ist abhängig vom verwendeten Fach. Legen Sie das Papier für „Briefkopf“ und „Vorgedruckt“ umgekehrt ein.

Fach | Im Normalzustand | Wenn Briefkopf- oder vorgedrucktes Papier eingelegt ist
--- | --- | ---
Fächer 1 - 4 | Nach oben | Nach unten
Manueller Einzug und Fach 5: | Nach unten | Nach oben

Wenn für "Briefkopf" oder "Vorgedruckt" [Deaktivierung Duplex] eingestellt wurde, muss die Druckseite wie bei der gewöhnlichen Vorgehensweise eingelegt werden.
So legen Sie [Deaktivierung Duplex] fest:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Deaktivierung Duplex] aus.
Papier, das nicht verwendet werden kann

- Spezialmedien für Tintenstrahldrucker
  (dünnes Papier, Glanzpapier, Glanzfolie usw.)
- Kohlepapier oder Thermodruckpapier
- Geklebtes Papier
- Papier mit Klammern
- Papier mit Faltzeichen
- Gerissenes Papier
- Ölige Transparentfolie

- Dünneres Papier als 55 g/m2 (15 lbs.)
- Dickes Papier ab 300 g/m2 (110 lbs. Deckblatt) über
- Unregelmäßig geformtes Papier
- Geheftetes Papier
- Feuchtes Papier
- Gewelltes Papier
- Papier, auf dessen Druck- oder Rückseite bereits mit einem anderen Drucker oder Multifunktionsgerät gedruckt wurde.
- Durch Feuchtigkeitsabsorption gewelltes Papier

Nicht empfohlenes Papier

- Transferfolien
- Reispapier
- Perforiertes Papier

Zurück nach oben