# VERWENDEN DES AUTOMATISCHEN ORIGINALEINZUGS ZUM FAXEN IM SPEICHERÜBERTRAGUNGSMODUS

## Übersicht

Das Speichern gescannter Originale im Gerätespeicher vor der Übertragung wird als „Speich. send.“ (Speicherübertragung) bezeichnet.
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie das Original über den automatischen Originaleinzug scannen und die Daten mit der Speicherübertragungsfunktion senden können.

- Öffnen Sie zum Faxen eines dicken Originals oder eines anderen Originals, das nicht über den automatischen Originaleinzug eingelegt werden kann, den automatischen Originaleinzug, und legen Sie das Original auf das Vorlagenglas.
- Wenn ein Faxauftrag oder der Übertragungsvorgang ausgeführt wird, wird das Fax übertragen, wenn der aktuell verarbeitete Auftrag abgeschlossen ist.
- Wenn der Speicher beim Scannen der Originale voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Scanvorgang gestoppt. Wurde für die Übertragung „Schnelles Online-Senden“ aktiviert, werden die gescannten Originale gesendet.

- ###### So deaktivieren Sie die Einstellung Direktes Online-Senden:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Faxeinstellungen] → [Versandeinstellungen] → [Direktes Online-Senden] aus.
  Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, beginnt die Speicherübertragung erst, nachdem alle Seiten gescannt wurden.

- ###### So stellen Sie den Signalton ein, der nach Abschluss von Scanvorgängen ausgegeben wird:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Betriebseinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Ton bei Scan fertig] aus.

## Bedienung

1. #### Einlegen von Originalen in den automatischen Originaleinzug

   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

2. #### Geben Sie die Zielfaxnummer ein

   - EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Nach Abschluss des Scanvorgangs gibt das Gerät einen Signalton aus.
   - Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bilds zu starten.
     Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“.
   - Nach dem Scannen der Originale wird „Vorgang gespeichert.“ zusammen mit einer Auftragskontrollnummer angezeigt. Diese Nummer wird im Übertragungs- und Bildsendeaktivitätsbericht aufgezeichnet und kann zum Prüfen der Faxaufträge verwendet werden.
     - DRUCKEN VON BERICHTEN ZU BILDSENDE-AKTIVITÄTEN

   ###### So brechen Sie das Scannen des Originals ab:

   Berühren Sie die Taste [Scan abbrechen].

Zurück nach oben