# VERWENDEN ZWEIER GERÄTE ZUM DRUCKEN GROSSER DRUCKAUFTRÄGE

## Übersicht

Für diese Funktion sind zwei Geräte erforderlich.
Für das parallele Ausführen von Kopieraufträgen werden zwei im selben Netzwerk verbundene Geräte verwendet. Mithilfe dieser Funktion wird ein Druckauftrag gleichmäßig auf zwei Geräte verteilt, sodass die Druckdauer bei einer großen Anzahl an zu druckenden Sätzen verringert werden kann.

Um die Tandemdruckfunktion in einer Windows-Umgebung verwenden zu können, müssen Sie die IP-Adresse eines Nebengeräts auf dem Druckertreiber registrieren.

## Bedienung

### Windows

1. #### Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert].

2. #### Setzen Sie das Kontrollkästchen [Tandemdruck] auf

   Die Tandemdruckfunktion kann nur verwendet werden, wenn der Druckertreiber über eine „Kundenspezifische Installation“ installiert wurde, bei der [LPR Direktdruck (Adresse Festlegen/Auto-Suche)] ausgewählt und das Kontrollkästchen [Ja] für „Soll die Tandemdruckfunktion verwendet werden?“ aktiviert wurde.

### Macintosh

1. #### Wählen Sie [Tandemdruck] aus.

2. #### Setzen Sie das Kontrollkästchen [Tandemdruck] auf

   Das Fenster mit den Tandemdruckeinstellungen wird angezeigt. Geben Sie die IP-Adresse eines Nebengeräts an, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Update]. Die Tandemdruckeinstellungen werden konfiguriert.
   Um die Tandemdruckfunktion verwenden zu können, müssen Sie das zu verwendende Protokoll auswählen. Dies erfolgt gemäß der Meldung, die beim Hinzufügen des Druckertreibers im Drucker-Dienstprogramm angezeigt wird.

Zurück nach oben