# WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN

## Übersicht

Wenn das Gerät nicht drucken kann, weil der Papier- oder Tonervorrat erschöpft ist, können empfangene Faxnachrichten an ein anderes Faxgerät weitergeleitet werden. Speichern Sie einen Empfänger, indem Sie im Einstellungsmodus [Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen] auswählen.
Diese Funktion ist in einem Büro oder einem anderen Arbeitsumfeld mit mehreren Telefonleitungen hilfreich, bei dem ein weiteres Faxgerät an einen anderen Anschluss als Ihr Gerät angeschlossen ist.

- Wenn einige Seiten eines weitergeleiteten Faxes erfolgreich gedruckt wurden, werden nur die noch nicht gedruckten Seiten weitergeleitet.
- Ein weitergeleitetes Fax wird zu einem Faxübertragungsauftrag. Wenn die Übertragung abgebrochen oder aufgrund eines Fehlers nicht ausgeführt wird, wird das Fax gespeichert, bis es gedruckt werden kann.
- Alle empfangenen Faxnachrichten, die nicht gedruckt werden können, werden weitergeleitet. Beachten Sie aber, dass empfangene Faxe, die in einem vertraulichen F-Code-Postfach gespeichert wurden, nicht weitergeleitet werden können.

###### So speichern Sie den Empfänger:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Empfangseinstellungen] → [Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen] aus.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie auf der Startseite die Taste [Einstellungen]

2. #### Wählen Sie [Systemeinstellungen] aus, und berühren Sie die Taste [Faxdaten Empfang/ Weiterleitung]

3. #### Berühren Sie unter „Fax-Einstellungen“ in „Empfangene Daten weiterleiten" die Taste [Ausführen], um die Weiterleitung zu starten

   Wenn ein Passworteingabefenster angezeigt wird, wurde die Option „Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken“ aktiviert. Geben Sie das Passwort über die Zifferntasten ein, und starten Sie die Weiterleitung.
   - PASSWORTGESCHÜTZTES FAX DRUCKEN (HALTE-EINSTELLUNG FÜR EMPFANGENE DATEN DRUCKEN)

Zurück nach oben