# MANUELLE ZIELEINGABE

## Übersicht

In den Modi „Scannen zu E-Mail“ und „Internetfax“ können Sie Ziele durch Direkteingabe angeben. Im Modus „Scan an Netzwerkordner“ können Sie direkt einen Verweis angeben.
Für „Scan an FTP“ oder „Scannen zum Desktop“ können die Ziele nicht manuell eingegeben werden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie das Adresstextfeld

   - Berühren Sie im Internetfaxmodus das Textfeld, um das Fenster für die Auswahl der Adresstypen anzuzeigen. Berühren Sie entweder die Taste [Internetfax] oder [Direkt-SMTP].
   - Wählen Sie im Dateneingabemodus den Modus für das Ziel aus und geben Sie die Zieladresse ein.
   - Wenn Sie unter „Scan an FTP“ oder „Scannen zum Desktop“ ein Adresstextfeld berühren, wird das Adressbuchfenster angezeigt.

2. #### Verwenden Sie die Bildschirmtastatur zur Eingabe einer Zieladresse

   - Im Modus „Scannen zum Netzwerkordner“ erscheint der Bildschirm zur Angabe des Netzwerkordners. Siehe „Angeben eines Netzwerkordners als Adresse“.
   - Geben Sie die Zieladresse ein, und berühren Sie die Taste [OK].
   - Mit der Taste können Sie zwischen [To], [Cc] und [Bcc] umschalten.
     Sie können [Bcc] auswählen, wenn [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Scaneinstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Bcc-Einstellung] ausgewählt wurde, und wenn [Bcc aktivieren] aktiviert wurde.
   - Im Internetfaxmodus wird das Empfangsbericht-Anforderungsfenster angezeigt, wenn im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [I-Fax-Einstellungen] → [Scaneinstellungen] → [Versandeinstellungen] ausgewählt wurde, und wenn [I-Fax-Empfangsbericht Ein-/Aus] aktiviert wurde. Wenn Sie einen Bericht erhalten möchten, berühren Sie die Taste [Ja]. Andernfalls berühren Sie die Taste [Nein]. (Bei Verwendung der Funktion „Direct SMTP“ erfolgt keine Übertragungsbestätigung.)

### Angeben eines Netzwerkordners als Adresse

1. #### Berühren Sie das Feld [Browse].

   - Um ein Ziel direkt einzugeben, berühren Sie die Taste [Pfadeingabe zu Ordner]. Die Softtastatur wird angezeigt.
   - Wenn ein Benutzername und Passwort erforderlich sind, wenden Sie sich an Ihren Serveradministrator, und geben Sie diese ein.

2. #### Berühren Sie das Feld der Arbeitsgruppe, auf die Sie zugreifen möchten

   - Berühren Sie , und geben Sie einen Suchbegriff ein, um nach einer Arbeitsgruppe, einem Server oder einem Netzwerkordner zu suchen.
   - Es können bis zu 100 Arbeitsgruppen, 100 Server und 100 Netzwerkordner angezeigt werden.
   - Berühren Sie , um zur Anzeige von Schritt 1 zu wechseln.

3. #### Berühren Sie die Taste des Servers oder Computers, auf den Sie zugreifen möchten

   Wenn Sie in einer Ansicht aufgefordert werden, Benutzername und Passwort einzugeben, wenden Sie sich an Ihren Server-Administrator und geben Sie die gewünschten Daten ein.

4. #### Berühren Sie die Taste des Netzwerkordners

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Eingabe]. Die Anzeige wechselt zurück zum Bildschirm von Schritt 1. Berühren Sie die Taste [Eingabe] erneut, um das Ziel zu bestätigen.

Zurück nach oben