# LISTE DES EINSTELLUNGSMODUS FÜR FAXFUNKTIONEN

## Übersicht

Im Folgenden werden die Einstellungen im Faxmodus und die werksseitigen Voreinstellungen aufgelistet.
Je nach Gerätespezifikation und installierten Peripheriegeräten sind einige Einstellungen unter Umständen nicht verfügbar.
U: Allgemeiner Benutzer; A: Systemadministrator/Administrator

Option | Werksseitige Standardeinstellung | U | A
--- | --- | --- | ---
| SYSTEMEINSTELLUNGEN
| Ja | Ja
| F-Code Postfach
| - | Ja | Ja
| FAXDATEN EMPFANG/WEITERLEITUNG - FAXFUNKTIONEN
| Ja | Ja
| Fax-Einstellungen
| Ja | Ja
| Empfangseinstellungen
| AUTO-EMPFANG | Ja | Ja
| Mehrfachsatz-Druck
| Deaktivieren | Ja | Ja
| Heftung *1
| Deaktivieren | Ja | Ja
| Falten *2
| Deaktivieren | Ja | Ja
| Empfangene Daten weiterleiten
| - | Ja | Ja
| BILDSENDE-EINSTELLUNGEN > FAXFUNKTIONEN
| Nein | Ja
| Fax-Einstellungen
| Nein | Ja
| Fax-Standardeinstellungen
| Nein | Ja
| Wählmodus-Einstellung *3
| Ton | Nein | Ja
| Auto-wake-up-Druck
| Aktivieren | Nein | Ja
| Pause einstellen
| Variiert je nach Gerätekonfiguration | Nein | Ja
| FAX-ZIEL BESTÄTIGUNG
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Lautsprechereinstellungen
| Nein | Ja
| Klingellautstärke
| Lautstärke: 5 | Nein | Ja
| Leitungsüberwachung
| Lautstärke: 5 | Nein | Ja
| Signal Fax-Empfang abgeschlossen
| Lautstärke: 5; Ton: 3 Signaldauer für vollständige Übertragung festlegen: 3 s | Nein | Ja
| Signal Fax versenden abgeschlossen
| Lautstärke: 5; Ton: 3 Signaldauer für vollständige Übertragung festlegen: 3 s | Nein | Ja
| Faxkommunikation Fehlerton
| Lautstärke: 5; Ton: 3 Signaldauer für vollständige Übertragung festlegen: Alle 0,3 s | Nein | Ja
| Remote-Empfangsnummer einstellen
| 5 | Nein | Ja
| Originaldruck auf Transaktionsbericht
| Nur Fehlerbericht drucken | Nein | Ja
| Transaktionsbericht Druckeinstellung
| Nein | Ja
| Einzeln senden
| Nur Fehlerbericht drucken | Nein | Ja
| Rundsendung
| Gesamtbericht drucken | Nein | Ja
| Empfangen
| Kein gedruckter Bericht | Nein | Ja
| Vertraulicher Empfang
| Meldungsseite drucken | Nein | Ja
| Aktivitätsbericht Druckeinstellung
| Nein | Ja
| Auto-Ausdruck bei vollem Speicher
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Ausdruck täglich zur angegebenen Zeit
| Deaktivieren | Nein | Ja
| ECM
| Aktivieren | Nein | Ja
| Digitales Teilnehmernetzwerk
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Eindeutige Rufunterscheidung*3
| Aus | Nein | Ja
| Amtsholung*3
| Ja | Ja
| Einstellungen für Fax senden
| Nein | Ja
| Auto-Verkleinerung bei Senden - Einstellung
| Aktivieren | Nein | Ja
| Drehen bei Senden - Einstellung
| Alle aktiviert | Nein | Ja
| Direktes Online-Senden
| Aktivieren | Nein | Ja
| Seitenzahl bei Empfänger drucken
| Aktivieren | Nein | Ja
| Namen für Absender/Ziel ändern
| Fax-Nr. | Nein | Ja
| Druckposition für Daten/eigene Nummer einstellen
| Außerhalb des Originalbildes | Nein | Ja
| Neuversuch bei besetzter Leitung
| Siehe „Anzahl der Wählversuche nach Ländern“ | Nein | Ja
| Neuversuch bei Kommunikationsfehler
| Siehe „Anzahl der Wählversuche nach Ländern“ | Nein | Ja
| Faxrundsenden deaktivieren
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Empfangseinstellungen
| Nein | Ja
| Anzahl der Rufe bei Auto-Empfang
| 2 Mal | Nein | Ja
| Von manuellen auf automatischen Empfang umschalten *3
| Deaktivieren | Ja | Ja
| Duplexempfang-Einstellung
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Auto-Empfangsreduzierung einstellen
| Aktivieren | Nein | Ja
| Druckstil einstellen
| Automatische Größeneinstellung | Nein | Ja
| Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen
| - | Nein | Ja
| Letter-Format Empfangsverkleinerungsausdruck *3
| Deaktivieren | Ja | Ja
| Empfangsdatum & -zeit drucken
| Deaktivieren | Nein | Ja
| A3-Format Empfangsverkleinerungsausdruck *3
| Deaktivieren | Nein | Ja
| Faxausgabe einstellen
| Variiert je nach Gerätekonfiguration | Nein | Ja
| Faltgrößeneinstellung
| A4R, Letter R: Deaktivieren Andere: Aktivieren | Nein | Ja
| Nummerneinstellung zulassen/ablehnen
| Nein | Ja
| Nummerneinstellung zulassen/ablehnen
| Alle ungültig | Nein | Ja
| Sicherheit Faxabruf
| Nein | Ja
| Sicherheit für Faxabfrage einstellen.
| Aktivieren | Nein | Ja

*1 Wenn ein Heft-Finisher installiert ist
*2 Wenn eine Falteinheit installiert ist
*3 Diese Funktion ist in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar.
Zurück nach oben