# REIHENFOLGE FÜR BILD SENDEN

Wechseln Sie von der Startseite oder den einzelnen Modi in den Bildsendemodus, und führen Sie die folgenden Schritte durch.

- AUSWAHL DES NETZWERKSCANNERMODUS

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.

   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Geben Sie das Ziel an

   Berühren Sie das entsprechende Textfeld, um das Ziel direkt einzugeben, oder rufen Sie das Adressbuch auf, und suchen Sie nach der Nummer.

   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - MANUELLE ZIELEINGABE
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Konfigurieren Sie die Scaneinstellungen

   Geben Sie Originalscanformat, Belichtung, Dateiformat und andere Einstellungen an.

   - AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS
   - FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT
   - FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE
   - FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS
   - ANGEBEN DER SCANBELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILDTYPS
   - ANGEBEN DER SCANAUFLÖSUNG
   - Im Scan- und Dateneingabemodus
   - INTERNETFAXMODUS
   - ÄNDERN DER FARBMODUSEINSTELLUNG
   - SENDEN EINER GROSSEN ANZAHL VON SEITEN

4. #### Einstellungen unter „Sonstiges“

   Konfigurieren Sie über die Scaneinstellungen hinaus weitere Funktionen, z. B. das Senden zweier Seiten als Einzelseite.

   - FENSTER „SONSTIGES“

5. #### Senden Sie das Original

   Berühren Sie die Taste [Start].
   - Sie können vor dem Drücken der [Start]-Taste die Taste [Vorschau] drücken, um eine Bildvorschau zu sehen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen.
   - Wenn das Original auf dem Vorlagenglas eingelegt wurde, wiederholen Sie den Schritt für die einzelnen zu scannenden Originale. Nachdem alle Originale gesendet wurden, berühren Sie die Taste [Einles.-Ende]. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie anschließend die Taste [Start], um das Original zu senden.)
   - Wenn Sie vor dem Senden eines Bilds auf dem Aktionsfeld die Tasten [Ablage] oder [Offene Ablage] berühren, können Sie das gescannte Original als Daten speichern.
     - SPEICHERN GESCANNTER ORIGINALDATEN
     - SPEICHERN GESCANNTER ORIGINALDATEN

Zurück nach oben