# WENN EIN KOMMUNIKATIONSFEHLER AUFTRITT

## Übersicht

Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt oder das andere Faxgerät den Anruf nicht innerhalb einer zuvor festgelegten Zeitspanne entgegennimmt, wird die Übertragung nach Ablauf des eingestellten Intervalls automatisch neu gestartet. Diese Funktion kann nur beim Speicherübertragungsmodus verwendet werden. (Neuversuch bei Kommunikationsfehler auf dem empfangenden Gerät)
Im Direktübertragungsmodus erfolgt kein automatischer erneuter Übertragungsversuch

###### So brechen Sie die Übertragung ab:

Wechseln Sie hierzu ins Auftragsstatusfenster.

- ABBRECHEN SOWOHL DER AKTUELL GESENDETEN ALS AUCH DER RESERVIERTEN FAXNACHRICHTEN

###### So legen Sie die Anzahl der Neuversuche sowie das Intervall zwischen den Versuchen fest, falls eine Übertragung aufgrund eines Fehlers fehlgeschlagen ist:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Faxeinstellungen] → [Versandeinstellungen] → [Neuversuch bei Kommunikationsfehler] aus.
Zurück nach oben