# ABRUFEN GESPEICHERTER FAXEINSTELLUNGEN(PROGRAMM AUFRUFEN)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion werden verschiedene Einstellungen gemeinsam als Programm gespeichert. Das gespeicherte Programm kann mit einem einfachen Bedienvorgang abgerufen werden.
Dies ist z. B. hilfreich, wenn dieselben Dokumente im A4-Format (8-1/2" x 11") einmal im Monat an Zweigstellen in verschiedenen Regionen verteilt werden.

- Dieselben Dokumente werden an alle Zweigstellen gefaxt.
- Zur Papiereinsparung werden zwei Dokumentseiten als eine Seite gefaxt.
- Schmierflecken an den Rändern der Dokumente werden vor der Übertragung gelöscht

Wenn kein Auftragsprogramm gespeichert ist | Wenn ein Auftragsprogramm gespeichert ist
--- | ---
Geben Sie die Faxnummer für jede Zweigstelle ein. Aktivieren Sie die Funktion „2auf1“. Aktivieren Sie die Funktion „Löschen“. Berühren Sie die Taste [Start]. | Rufen Sie das registrierte Programm auf. Berühren Sie die Taste [Start].
Diese Methode erfordert mehrere Einstellungen und ist zeitaufwändig. Zudem kann sie zu Einstellungsfehlern führen. | Diese Methode erfordert nicht mehrere Einstellungen und ist nicht zeitaufwändig. Zudem können Sie ein Fax ohne Einstellungsfehler senden.

- Die in einem Programm gespeicherten Einstellungen bleiben auch nach seiner Verwendung zur Übertragung erhalten. Dieselben Einstellungen können wiederholt zur Übertragung verwendet werden.
- Die folgenden Inhalte können nicht in Programmen gespeichert werden:
  - Berühren der Taste [Lautsprecher], Benutzerdefiniertes Format, Kartenbeilage, Seite verschieben und beliebige Löschvorgänge während der Vorschau, Meta-Dateneingabe, Versandeinstellungen und Eigenen Namen Ausw.
- Es können bis zu 48 Programme gespeichert werden.
- In einem Programm können bis zu 500 Zieladressen gespeichert werden.
- Bei Programmen, in denen Unteradresse und Passwort als F-Code-Ziel angegeben sind, werden alle Unteradressen und Passwörter aufgezeichnet.

###### So speichern Sie ein Programm:

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Programm anmelden], die innerhalb der Spezialmodusbildschirme angezeigt wird.

- SPEICHERN EINES PROGRAMMS

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original gemäß der im Programm gespeicherten Funktion in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Programm aufrufen]

3. #### Berühren Sie die Taste für das abzurufende Programm

   Die gespeicherten Einstellungen des Programms werden übernommen.

4. #### Konfigurieren Sie gegebenenfalls weitere Einstellungen

   Abhängig vom aufgerufenen Programm können einige der Einstellungen möglicherweise nicht hinzugefügt werden.

5. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Wenn Sie die Originalseiten in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
   Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
   Berühren Sie nach dem Scannen des letzten Originals die Taste [Einles.-Ende].
   Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bilds zu starten.
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“.

Zurück nach oben