# HEFT-FINISHER (50-BLATT-SORTIERUNG)

## Übersicht

Der Heft-Finisher umfasst die Versatzfunktion für die Ausgabe sortierter und gestapelter Blätter, die Funktion zum Heften und Sortieren, mit der die Papiersätze geheftet werden, die Sattelheftungsfunktion, mit der die Blätter automatisch in der Mitte geheftet und auf die Hälfte gefaltet werden, sowie die Papierfaltfunktion, mit der das Papier auf die Hälfte gefaltet wird.
Um das gedruckte Papier lochen zu können, müssen Sie ein optionales Lochermodul installieren.

### Funktionsbezeichnungen

Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

×
Hefter/Sortierer
Hier wird das zu heftende Papier vorübergehend gestapelt.
×
Ausgabefach
In diesem Fach werden geheftete und Versatzausgaben ausgegeben.
Das Fach kann verschoben werden. Erweitern Sie das Fach zum Drucken auf großformatigem Papier (Formate A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Sattelheftungsfach
In diesem Fach werden sattelgeheftete Ausgaben ausgegeben.
×
Obere Abdeckung
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.
×
Deckblatt
Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Heftklammernpatrone zu ersetzen oder einen Heftklammernstau zu beseitigen.

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Heft-Finisher (50-Blatt-Sortierung), und drücken Sie diesen nicht nach unten.
- Gehen Sie beim Einschalten des Geräts und während eines laufenden Druckvorgangs vorsichtig vor, da sich das Fach auf und ab bewegen kann.
- Ein Heft-Finisher (50-Blatt-Sortierung) kann gemeinsam mit einem Finisher installiert werden.

### Versorgungsmaterialien

Für den Heft-Finisher (50-Blatt-Sortierung) ist folgende Heftklammernpatrone erforderlich:

###### Finishereinheit

Heftklammernpatrone (ca. 5000 Heftklammern pro Patrone x drei Patronen) AR-SC2

###### Sattelheftungseinheit

Heftklammernpatrone (ca. 2.000 Heftklammern pro Patrone x drei Patronen) AR-SC3

### Austauschen der Patrone (Finisher-Einheit)

Wenn die Klammern in der Heftklammernpatrone ausgehen, wird im Bedienfeld eine Meldung angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Heftklammernpatrone auszutauschen.

1. #### Öffnen Sie die Frontabdeckung

2. #### Drücken Sie die grünen Teile des Heftklammernkastens und ziehen Sie den Kasten dann nach oben und heraus

3. #### Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone

   Drücken Sie die Verriegelungstaste, um die Heftklammernkastenabdeckung zu entriegeln, und entnehmen Sie die Heftklammernpatrone.

   Wenn noch Heftklammern vorhanden sind, lässt sich die Heftklammernpatrone nicht entnehmen.

4. #### Setzen Sie eine neue Heftklammernpatrone in den Heftklammernkasten ein

   Drücken Sie die Klammerkartusche hinein, bis diese mit einem Klicken einrastet.

   Entfernen Sie die Versiegelung der Patrone erst nach dem Einsetzen der Patrone in den Kasten.

5. #### Ziehen Sie die Versiegelung, die die Heftklammern hält, gerade heraus

6. #### Drücken Sie den Heftklammernkasten wieder hinein

   Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

7. #### Schließen Sie die Frontverkleidung

   Machen Sie einen Probedruck im Modus Heften/Sortieren durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.

### Austauschen der Patrone (Sattelhefteinheit)

Wenn die Klammern in der Heftklammernpatrone ausgehen, wird im Bedienfeld eine Meldung angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Heftklammernpatrone auszutauschen.
Entnehmen Sie vor diesem Verfahren alle Ausgaben aus dem Ausgabefach des Heft-Finishers (50-Blatt-Sortierung). Legen Sie die entnommenen Ausgaben nicht erneut in das Ausgabefach.

1. #### Öffnen Sie die Frontabdeckung

2. #### Halten Sie den Griff an der Sattelheftungseinheit und ziehen Sie sie langsam bis zum Anschlag heraus

3. #### Ziehen Sie die Heftungseinheit in der Sattelheftungseinheit heraus und drehen Sie sie dann nach oben

4. #### Greifen Sie die linke und rechte Seite jeder leeren Heftklammernpatrone und entnehmen Sie die Patronen

   Tauschen Sie beide Heftklammernpatronen aus.

5. #### Legen Sie neue Heftklammernpatronen ein

   Entfernen Sie die Abdeckung der Heftklammerpatrone und setzten Sie sie ein.

6. #### Ziehen Sie die Heftungseinheit des Heft-Finishers nach vorne und drehen Sie sie dann in ihre ursprüngliche Position zurück

7. #### Drücken Sie die Sattelheftungseinheit hinein

8. #### Schließen Sie die Frontverkleidung

   Führen Sie einen Testdruck oder eine Kopie mit der Sattelheftfunktion durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.

Zurück nach oben