# ÄNDERN DER FARBMODUSEINSTELLUNG

## Übersicht

Ändern Sie den Farbmodus, der zum Scannen des Originals verwendet wird.

###### Farbmodustypen

AUTO-ERKENNUNG | Das Gerät erkennt, ob es sich um ein farbiges oder ein schwarzweißes Original handelt und wählt automatisch den Modus Vollfarben- oder Schwarzweißscannen (Mono2 oder Graustufen).
Vollfarbe | Das Original wird ganz in Farbe gescannt. Dieser Modus eignet sich besonders für vollständig farbige Originale, wie beispielsweise Kataloge.
Graustufen | Die Farben im Original werden in schwarzweiß, d.h. als graue Schattierungen (Graustufen), gescannt.
Mono2 | Die Farben des Originals werden schwarzweiß gescannt. Dieser Modus ist besonders geeignet für reine Textdokumente.

Diese Funktion ist im Internetfaxmodus nicht verfügbar.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Farbmodus]

2. #### Berühren Sie die Taste des gewünschten Farbmodus für das Original

   Bei gemischten Zielen in unterschiedlichen Sendemodi berühren Sie , um einen Sendemodus auszuwählen (E-Mail, Netzwerkordner, Desktop/FTP oder Dateneingabe) und den Farbmodus für die einzelnen Modi festzulegen.

3. #### Wenn [Auto] ausgewählt wurde, berühren Sie die Taste [Graustufen] oder [Mono2]

   Legen Sie fest, ob beim Scannen von Schwarzweiß-Originalen Mono2 oder Graustufen verwendet werden soll. Beachten Sie, dass bei Auswahl des Dateiformats JPEG in Graustufen gescannt wird.
   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

Zurück nach oben