# VERTRAULICHE F-CODE-ÜBERTRAGUNG

## Übersicht

Sie können die Faxnummer mit einem F-Code (bestehend aus Unteradresse und Passwort) wählen.
Gegebenenfalls können Sie die vertrauliche F-Code-Übertragung gemeinsam mit einer Rundsendung oder Timerübertragung verwenden. Es ist hilfreich, derartige Übertragungen zu programmieren.
Beachten Sie, dass die vertrauliche F-Code-Übertragung nicht in den Favoriten gespeichert werden kann.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Geben Sie die Zielfaxnummer ein

   1. (1) Geben Sie mit den Zifferntasten die Zielnummer ein.
   2. (2) Berühren Sie die Taste [Unteradresse].
      Das Symbol „/“ wird eingegeben.
   3. (3) Geben Sie die Unteradresse über die Zifferntasten ein.
   4. (4) Berühren Sie die Taste [Passwort].
      Das Symbol „/“ wird eingegeben.
   5. (5) Geben Sie das Passwort über die Zifferntasten ein.
   - Wenn die Unteradresse und das Passwort bereits registriert wurden, können Sie zudem eine Kurzwahltaste auswählen.
   - Wenn das Passwort für das Postfach des Zielgeräts ausgelassen wird, können Sie die Schritte (4) und (5) überspringen.

3. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Wenn Sie die Originalseiten in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
   Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
   Berühren Sie nach dem Scannen des letzten Originals die Taste [Einles.-Ende].
   Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bilds zu starten.
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“.

Zurück nach oben