# AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

## Übersicht

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Originale in den automatischen Originaleinzug eingelegt werden müssen.

- In den automatischen Originaleinzug können verschiedene Formate gleichzeitig eingelegt werden. Konfigurieren Sie in diesem Fall für die einzelnen Modi die Einstellung für Originale verschiedener Größen.
- Stellen Sie gegebenenfalls sicher, dass vor dem Einlegen von Originalen in den automatischen Originaleinzug Heft- oder Büroklammern entfernt wurden.
- Feuchte Flecken auf Originalen, die von Korrekturflüssigkeit, Tinte oder Kleberückständen stammen, müssen erst trocknen, bevor die Originale eingelegt werden können. Andernfalls wird der Innenbereich des Geräts oder das Vorlagenglas verschmutzt.
- Folgende Originale sind nicht zu verwenden. Bei der Verwendung der folgenden Originaltypen wird möglicherweise das Originalformat falsch erkannt, die Originale werden falsch eingezogen und die ausgegebenen Kopien oder gesendeten Bilder sind möglicherweise verschmiert.
  - Transparentfolie oder Lichtpauspapier
  - Transparentpapier, Kohlepapier, Thermopapier
  - Sehr zerknitterte oder gewellte Originale
  - Beschädigte oder gefaltete Originale
  - Originale mit geklebten Bereichen oder ausgeschnittenen Löchern
  - Originale, die mit Thermotransfer-Farbbändern gedruckt wurden
  - Wenn Sie Originale mit zwei oder drei Löchern verwenden, legen Sie sie so ein, dass die gelochte Kante nicht am Zuführschlitz des Originaleinzugfachs angelegt ist.

### Zulässige Originalformate

Minimales Originalformat |
Standardformat (Mindestformat, das automatisch erkannt werden kann)
210 mm (waagrecht) × 148 mm (senkrecht) 8-1/2" (waagrecht) × 5-1/2" (senkrecht)
Nicht-Standardformat (Mindestformat, das manuell festgelegt werden kann)
131 mm (waagrecht) × 140 mm (senkrecht) 5-1/8" (waagrecht) × 5-1/2" (senkrecht)
Maximales Originalformat |
Standardformat (Größtes Format, das automatisch erkannt werden kann)
297 mm (waagrecht) × 420 mm (senkrecht) oder A3 11" (waagrecht) × 17" (senkrecht) A3W kann nicht verwendet werden.
Nicht-Standardformat (Größtes Format, das manuell festgelegt werden kann)
Kopiermodus:
297 mm (waagrecht) × 432 mm (senkrecht) 11-5/8" (waagrecht) × 17" (senkrecht)
Dokumentsendemodus:
297 mm (waagrecht) × 1000 mm (senkrecht) 11" (waagrecht) × 39-3/8" (senkrecht)

Wenn es sich beim Original um ein Nicht-Standardformat handelt, finden Sie nachfolgend Erläuterungen für den verwendeten Modus.

- Kopie: „DIREKTEINGABE DES BENUTZERDEFINIERTEN FORMATS“
- FAX „FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE“
- BILD SENDEN: „FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE“

### Zulässiges Originalgewicht

1-seitiges Scannen: 35 g/m2 bis 128 g/m2
2-seitiges Scannen: 50 g/m2 bis 128 g/m2
Um Originale von 35 g/m2 bis 49 g/m2 zu scannen, verwenden Sie in den einzelnen Modi den „Modus langsamer Scan“. Wenn Sie den „Modus langsamer Scan“ nicht verwenden, können Papierstaus auftreten.
Wenn der „Modus langsamer Scan“ ausgewählt wurde, können 2-seitige Originale nicht gescannt werden.

## Bedienung

1. #### Stellen Sie sicher, dass sich kein Original auf dem Vorlagenglas befindet

2. #### Richten Sie die Originalführungen am Originalformat aus

3. #### Legen Sie das Original ein

   Es können bis zu 150 Originale eingelegt werden.
   Stellen Sie sicher, dass die Kanten der Originale glatt sind.
   Legen Sie die Originale mit der obersten Seite nach oben ganz in das Originaleinzugsfach ein.
   Der Stapel der Originale darf nicht über die Markierungslinie am Originaleinzugsfach hinausragen.
   Entfernen Sie im Anschluss an den Scanvorgang über den automatischen Originaleinzug alle Originale aus dem Originalausgabefach.

Zurück nach oben