# ABRUFEN EINES ORIGINALS IM RAHMEN DES GERÄTEBETRIEBS (ABRUF)

## Übersicht

Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen und von diesem ein Dokument empfangen, wird dies als „Abruf“ bezeichnet.
Der Dokumentempfang vom anderen Gerät wird „Abrufempfang“ genannt.
Sie können mehrere Zielnummern eingeben. Bei der Eingabe mehrerer Zielnummern wird das Dokument durch Abruf empfangen. Hierbei gilt die Reihenfolge der Eingabe der Zielnummern.
Der Dokumentempfang durch Abrufen von mehreren Geräten wird als „Serienabruf“ bezeichnet.
Wenn Sie Faxinformationsdienste verwenden, können Sie bei einer entsprechenden Ankündigung eines anderen Geräts Informationen manuell abrufen.

- Legen Sie beim Einrichten des Abrufempfangs kein Original in das Gerät ein.
- Die Abrufempfangsfunktion kann verwendet werden, wenn das andere Gerät Super G3- oder G3-kompatibel ist und über eine Abruffunktion verfügt.
- Das empfangende Gerät (dieses Gerät) wird während des Abrufempfangs geladen.
- Sie können eine Kombination aus Abrufempfang und Timerübertragung verwenden, um Dokumente jederzeit abzurufen, z. B. in Ihrer Abwesenheit oder nachts. (Es kann jeweils nur ein Abrufempfang eingerichtet werden.)

Die manuelle Abrufempfangsfunktion unterstützt den Abrufempfang von mehreren Geräten (Serienabruf) nicht.

## Bedienung

### Grundlegende Bedienung

1. #### Berühren Sie nacheinander die Tasten [Sonstiges] und [Abruf]

   Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].

   ###### So brechen Sie die Abrufeinstellung ab:

   Berühren Sie die Taste [Abruf], um das Häkchen zu entfernen.

2. #### Geben Sie die Zielfaxnummer ein

   - EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL
   - Sie können mehrere Zielnummern eingeben (bis zu 500 Telefonnummern).
   - Bei der Eingabe mehrerer Zielnummern wird das Dokument durch Abruf empfangen. Hierbei gilt die Reihenfolge der Eingabe der Zielnummern.
     Der Dokumentempfang durch Abrufen von mehreren Geräten wird als „Serienabruf“ bezeichnet.
   - Wenn Sie mehrere Zielnummern eingeben, geben Sie zunächst die erste Nummer ein, berühren Sie , und geben Sie die nächste Nummer ein, usw.
   - Die Kurzwahltaste kann nicht verwendet werden, wenn diese eine Unteradresse oder ein Passwort enthält.
   - Kurzwahltasten, auf denen mehrere Ziele gespeichert sind, können nicht verwendet werden.

3. #### Berühren Sie die Taste [Start], um ein Dokument vom anderen Gerät zu empfangen

   Wenn die Kommunikation mit dem anderen Gerät eingerichtet wurde, wird das Dokument empfangen.

### Manueller Betrieb

1. #### Berühren Sie die Taste [Lautsprecher]

   Sie hören den Wählton über den Lautsprecher des Geräts.

2. #### Geben Sie die Zielfaxnummer ein

   - EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL
   Berühren Sie die Taste [Lautsprecher], um die Lautstärke der Lautsprecher einzustellen, indem Sie berühren.
   Die Kurzwahltaste kann nicht verwendet werden, wenn diese die Gruppentaste mit mehreren Adressen oder eine Zieladresse enthält, bei der es sich nicht um eine Faxnummer handelt.

3. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Abruf], um Dokumente (Daten) zu empfangen

Zurück nach oben