# FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH

Wenn im Einstellungsmodus (Administrator) ein LDAP-Server konfiguriert wurde, können Sie die gewünschte Zieladresse im globalen Adressbuch suchen und die Faxnummer abrufen.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Globale Adresssuche]

2. #### Berühren Sie den zu verwendenden LDAP-Server

   Wenn nur ein LDAP-Server gespeichert wurde, ist dieser Schritt nicht erforderlich. Wenn für den LDAP-Server ein Authentifizierungsbildschirm angezeigt wird, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
   Berühren Sie nach Beenden der Einstellung die Taste .

3. #### Berühren Sie von [Element], und wählen Sie das unter [Name] oder [Adresse/Nummer] zu suchende Element aus

4. #### Geben Sie einen Suchbegriff ein, und berühren Sie die Taste [Suchen]

   Wenn Sie das Eingabefeld für den Suchbegriff berühren, wird die Bildschirmtastatur angezeigt.
   Kurz darauf werden die Suchergebnisse angezeigt.
   Geben Sie die Suchkriterien ein (maximal 64 Zeichen). Das System sucht nach Namen, die mit den eingegebenen Buchstaben beginnen.
   Ein Sternchen * kann wie folgt verwendet werden:
   XXX *: Namen, die mit „XXX“ beginnen
   * XXX: Namen, die mit „XXX“ enden
   * XXX * : Namen, die „XXX“ enthalten
   AA * XX: Namen, die mit „AA“ beginnen und mit „XX“ enden.

5. #### Berühren Sie die Kurzwahltaste des Ziels

   - Um fortlaufend weitere Zieladressen hinzuzufügen, drücken Sie auf die Taste für die Adresse und dann auf .
   - Berühren Sie die Kurzwahltaste und anschließend die Taste [Adresse bestätigen Informationen], um die gespeicherten Informationen anzuzeigen.

   ###### Wenn die gewünschte Zieladresse nicht gefunden wurde:

   Ändern Sie die Suchbedingungen, und berühren Sie die Taste [Erneut suchen].

Zurück nach oben