# ANGEBEN DER SCANBELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILDTYPS

## Übersicht

Ein optimaler Scanvorgang wird durch Auswahl von passenden Einstellungen für Belichtung und Original-Bildtyp sichergestellt.
Im Internetfaxmodus kann lediglich die Belichtung geändert werden.

###### Belichtungseinstellung

Auto | Diese Einstellung passt die Belichtung automatisch an helle und dunkle Bereiche des Originals an.
Manuell | 1-2 | Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original dunklen Text enthält.
3 | Wählen Sie diese Einstellung für ein normales Original (weder hell noch dunkel).
4-5 | Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original hellen Text enthält.

###### Auswahl eines Originaltyps (im Scan- oder Dateneingabemodus):

Auto | Der Original-Bildtyp wird automatisch so ausgewählt, dass er mit dem Original übereinstimmt.
Manuell | Text | Verwenden Sie diesen Modus für normale Textdokumente.
Text/Fotoabzug | Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Scannen von Originalen, die sowohl Text als auch gedruckte Fotos enthalten, wie zum Beispiel Magazine oder Kataloge.
Text/Foto | Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Scannen von Originalen, die sowohl Text als auch Fotos enthalten, wie zum Beispiel Textdokumente mit eingefügten Fotos.
Gedrucktes Foto | Dieser Modus eignet sich am besten für das Scannen gedruckter Fotos, wie zum Beispiel in einem Magazin oder Katalog.
Photo | Verwenden Sie diesen Modus zum Scannen von Fotos.
Landkarte | Dieser Modus eignet sich am besten für das Drucken von hellen Farbverläufen und kleinem, feinem Text.

Bei Verwendung des Vorlagenglases zum Scannen mehrerer Originale kann bei jedem Einlegen neuer Seiten die Auflösung eingestellt werden.
Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Belichtung nach dem Start des Scanvorgangs nicht mehr geändert werden. (Wenn jedoch die Option „Auftrag erstellen“ verwendet wird, kann die Belichtung bei jedem Einlegen eines neuen Satzes von Originalen geändert werden.)

## Bedienung

### Im Scan- und Dateneingabemodus

1. #### Berühren Sie die Taste [Belichtung]

2. #### Berühren Sie die Taste für den Original-Bildtyp, den Sie auf Grundlage des Originals verwenden möchten.

3. #### Berühren Sie oder den Schieberegler, um die Belichtung anzupassen

   Wenn Sie die Belichtung einstellen und der Originaltyp auf [Auto] eingestellt ist, wird der Original-Bildtyp automatisch auf [Text] eingestellt.
   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

### Internetfaxmodus

1. #### Berühren Sie die Taste [Belichtung]

2. #### Berühren Sie die Taste [Manuell], und passen Sie die Belichtung mit dem Schieberegler oder an

   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

Zurück nach oben