# ÜBERTRAGUNGEN MITHILFE DES LAUTSPRECHERS

## Übersicht

Wenn Sie mit dem Lautsprecher wählen, wird das Fax gesendet, nachdem die Nummer gewählt und eine Verbindung hergestellt wurde.
Es wird jeweils eine Seite übertragen.

- Wenn eine Person antwortet, können Sie diese hören, aber ihr nicht antworten.
- Bei Verwendung des Lautsprechers erfolgt die Übertragung, ohne dass das Original in den Speicher gescannt wird.
- Sie können kein Ziel mit einem F-Code (Unteradresse und Passwort) verwenden.
- Tipptasten mit mehreren Zielen oder einem Ziel, das kein Fax ist, können nicht verwendet werden.
- Die Taste [Vorschau] kann im Lautsprechermodus nicht verwendet werden.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Berühren Sie die Taste [Lautsprecher]

   Sobald die Verbindung aufgebaut ist, hören Sie den Wählton über den Lautsprecher des Geräts.

   Wenn Sie berühren, können Sie den Schieberegler oder verwenden, um die Lautstärke der Lautsprecher anzupassen.

   ###### So brechen Sie die Übertragung über die Lautsprecher ab:

   Berühren Sie die Taste [Lautsprecher] erneut.

3. #### Geben Sie die Zielfaxnummer ein

   - EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

4. #### Sobald die Verbindung hergestellt ist, berühren Sie die Taste [Start]

   ###### So brechen Sie die Übertragung ab:

   Berühren Sie die Taste [Senden Abgebr.].

Zurück nach oben