# INTERNETFAX-EINSTELLUNGEN

## I-Fax-Einstellungen

Sie können die Internetfax-Funktionen einstellen.

### Empfangseinstellungen

###### Internetfaxempfang

Aktiviert die Empfangsfunktionen für Internetfaxe.

###### POP3-Server

Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des POP3-Servers ein.

###### Portnummer

Geben Sie die Portnummer für den POP3-Server ein. Die Standardeinstellung ist Port 110.

###### POP-Authentifizierung

Das Authentifizierungsprotokoll (einschließlich APOP) wird zur Authentifizierung beim POP3-Server verwendet.

###### Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen ein. Das spezielle Benutzerkonto ist für den Internetfax-Empfang erforderlich.

###### Passwort

Geben Sie das Passwort ein.
Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf , und geben das neue Passwort in das Textfeld ein.

###### POP3-Kommunikations-Zeitüberschreitung

Legen Sie ein Zeitüberschreitungsintervall für die Kommunikation mit dem POP3-Server fest.

###### Empfangsprüfungsintervall-Einstellung

Geben Sie einen Bestätigungszyklus für den POP3-Server ein.

###### SSL aktivieren

Ermöglicht die „POP über SSL“-Kommunikation oder die „POP über TLS“-Kommunikation mit dem Befehl STLS. Dazu muss der Server entweder die Kommunikation mittels „POP über SSL“ oder den Befehl STLS unterstützen.
Um die „POP über SSL“-Kommunikation zu ermöglichen, stellen Sie die [Portnummer] auf die Kommunikations-Portnummer für „POP über SSL“ ein.
Um die Kommunikation mittels „POP über TLS“ zu ermöglichen, geben Sie als [Portnummer] die gleiche Portnummer an wie bei normaler POP3-Kommunikation.

###### Verbindungstest

Berühren Sie die Taste [Ausführen], um die Verbindung zum POP3-Server zu testen.

### Standardeinstellungen

###### Eigener I-Fax-Name und Nummer einstellen

Legen Sie diese Optionen fest, um den Sendernamen und die Quelladresse zu speichern, die für die Internetfax-Kommunikation verwendet werden sollen. Der gespeicherte Absendername und die Quelladresse werden im oberen Bereich des empfangenen Faxes gedruckt.

###### Absendername

Geben Sie den Standard-Absendernamen ein.

###### Eigene I-Fax-Adresse

Geben Sie die Standard-Quelladresse ein.

### Direkte SMTP-Einstellungen

###### Port-Nummer (Empfangen)

Geben Sie die Portnummer für den Empfang mittels Direkt-SMTP-Kommunikation ein. Die Standardeinstellung ist Port 25.

###### Zeitüberschreitung

Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein.

###### Port-Nummer (Senden)

Geben Sie die Portnummer für das Senden mittels Direkt-SMTP-Kommunikation ein. Die Standardeinstellung ist Port 25.

###### Zeitüberschreitung

Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein.
Zurück nach oben