# SCANNEN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN (DOKUMENT GEM. GRÖSSE)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion werden gleichzeitig Originale verschiedener Größen gesendet.
Das Gerät erkennt beim Scannen der Originale automatisch das jeweilige Format.
Diese Funktion kann nur für die folgenden Kombinationen von Originalformaten verwendet werden:

- A3 und B4, A3 und B5, B4 und A4, sowie A4 und B5
- A4R und B5, B4 und A4R, B4 und A5, sowie B5 und A5
- 11" x 17" und 8-1/2" x 14", 11" x 17" und 8-1/2" x 13", sowie 11" x 17" und 5-1/2" x 8-1/2"

- Zusammen mit der Option „Dokument gemischter Größe“ können Sie kein Original-Scanformat angeben.
- Nach der Auswahl der Originalscangröße ist die Option „Dokument gemischter Größe“ nicht mehr verfügbar.
- Bei aktivierter Option „Dokument gemischter Größe“ ist Drehen nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar wenn im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Einstellung für Erkennung der Originalformate] auf „AB-3“ gesetzt ist.

## Bedienung

1. #### Einlegen von Originalen in den automatischen Originaleinzug

   Legen Sie die Originale so ein, dass alle Seiten jeweils an der linken Kante des Originaleinzugsfachs ausgerichtet sind.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

2. #### Geben Sie die Zielfaxnummer ein

   - EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Berühren Sie die Taste [Dokument gemischter Größe]

   Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.

   Setzen Sie für Dokumente gemischter Größe die Funktion „Original“ auf „Auto“.

   ###### So brechen Sie die Einstellung für Dokumente gemischter Größe ab:

   Berühren Sie die Taste [Dokument gemischter Größe], um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.

4. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bilds zu starten.
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.

Zurück nach oben