# ANGEBEN DER SCANAUFLÖSUNG

## Übersicht

Geben Sie die Auflösungseinstellung an.
Bei normalen Text-Originalen bewirkt die Einstellung 200 x 200 dpi (200 x 100 dpi im Internet-Fax-Modus) ein ausreichend lesbares Bild.
Bei Fotos und Illustrationen bekommen Sie mit einer hohen Auflösung (600 x 600 dpi usw.) ein scharfes Bild.
Durch eine hohe Auflösung wird jedoch die Datei groß und wenn die Datei zu groß ist, kann es sein, dass eine Übertragung nicht möglich ist. In diesem Fall scannen Sie entweder weniger Seiten oder ergreifen Sie andere Maßnahmen zur Reduzierung der Dateigröße. Wenn das Scanner-Erweiterungs-Kit (Compact PDF-Option) installiert wurde, können die Farbdaten komprimiert werden.
Informationen zum Ändern der Anzahl an Seiten pro Datei finden Sie unter „Im Scan- und Dateneingabemodus“ oder „Im Internet-Fax-Modus“. Informationen zum Ändern des Sendeformats von Daten finden Sie unter „FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS“.

- Bei Verwendung des Vorlagenglases zum Scannen mehrerer Originale kann bei jedem Einlegen neuer Seiten die Auflösung eingestellt werden.
- Wenn für den Internetfaxmodus das Format [TIFF-S] ausgewählt wurde, kann nur [200x100dpi] oder [200x200dpi] ausgewählt werden.

Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Belichtung nach dem Start des Scanvorgangs nicht mehr geändert werden. (Wenn jedoch die Option „Auftrag erstellen“ verwendet wird, kann die Belichtung bei jedem Einlegen eines neuen Satzes von Originalen geändert werden.)

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Auflösung]

2. #### Berühren Sie die Taste der gewünschten Auflösung

   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

   ###### Bei Auswahl von E-Mail, FTP/Desktop oder Netzwerkordner:

   ###### Bei Auswahl von Internetfax:

   - Bei einer Mischung von Zielen mit unterschiedlichen Modi können Sie mit den Modus umschalten, um die Auflösung für jeden Modus festzulegen.
     Jedoch sind FTP/Desktop und Netzwerkordner auf den gleichen Modus eingestellt.
   - Im Internetfaxmodus kann ein Halbton angegeben werden, indem Sie das Kontrollkästchen [Halbton] auf setzen. (Diese Option ist bei der Auswahl von [200x100dpi] nicht verfügbar.)
     Diese Funktion sendet ein Bild mit einer höheren Qualität als üblich, wenn Sie ein Original mit hohen Graustufenanteilen scannen, z. B. Fotos oder farbige Illustrationen.
   - Wenn das [Format] der Datei auf [Compact PDF] oder die Komprimierungsrate auf [Schw.Buchst. herv.] gesetzt ist, wird die Auflösung auf [300x300dpi] festgelegt.

Zurück nach oben