# FAXÜBERTRAGUNG

Wechseln Sie von der Startseite oder den einzelnen Modi in den Faxmodus, und führen Sie die folgenden Schritte durch.

- AUSWAHL EINES FAXMODUS

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Geben Sie das Zielgerät an

   Geben Sie mit den Zifferrntasten die Zielnummer direkt ein oder rufen Sie das Adressbuch auf und suchen Sie nach der Nummer.

   - EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Konfigurieren Sie die Scaneinstellungen

   Geben Sie Scangröße, Belichtung, Auflösung usw. für das Original an.

   - AUTOMATISCHES SCANNEN BEIDER SEITEN EINES ORIGINALS
   - FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS ALS PAPIERFORMAT
   - FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE
   - FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS
   - FESTLEGEN DER BELICHTUNG BEIM SCANNEN
   - FESTLEGEN DER BILDQUALITÄT BEIM SCANNEN
   - SENDEN EINER GROSSEN ANZAHL VON SEITEN
   - SCANNEN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN
   - SCANNEN DÜNNER ORIGINALE
   - ÜBERPRÜFEN DER ZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER

4. #### Einstellungen unter „Sonstiges“

   Konfigurieren Sie über die Scaneinstellungen hinaus weitere Funktionen, z. B. das Senden zweier Seiten als Einzelseite.

   - FENSTER „SONSTIGES“

5. #### Senden Sie das Original

   Berühren Sie die Taste [Start].
   - Sie können vor dem Drücken der [Start]-Taste die Taste [Vorschau] drücken, um eine Bildvorschau zu sehen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen.
   - Wenn Sie vor der Faxübertragung auf dem Aktionsfeld die Tasten [Datei] oder [Offene Ablage] berühren, können Sie das gescannte Original als Daten speichern.
     - SPEICHERN GESCANNTER ORIGINALDATEN
     - SPEICHERN GESCANNTER ORIGINALDATEN
   - Wenn das Original auf das Vorlagenglas gelegt wurde, führen Sie zum Senden eines Faxes die folgenden Schritte durch.
     - Normales Senden eines Faxes (Speicherübertragung)
       Wiederholen Sie das Verfahren zum Einlegen und Scannen des Originals für die jeweiligen Originale. Nachdem alle Originale gesendet wurden, berühren Sie die Taste [Einles.-Ende]. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie anschließend die Taste [Start], um das Original zu senden.)
     - FBeim Faxversand im direkten Übertragungsmodus
       Im direkten Übertragungsmodus ist das Scannen mehrseitiger Originale nicht möglich. Berühren Sie die Taste [Start], um die Übertragung zu starten.

Zurück nach oben