# AUSGANGSFENSTER DES FAXMODUS

## Übersicht

### Taste [R]

Wenn das Gerät an einen Nebenstellenanschluss angeschlossen ist, kann „Amtsholung“ aktiviert werden, um beim normalen Wählen stets automatisch eine Amtsleitung zu erhalten. Wenn die Amtsholung aktiviert ist, wird in der Basisanzeige die [R]-Taste angezeigt. Zum Wählen einer Nummer innerhalb Ihrer Nebenstellenanlage, berühren Sie vor dem Wählen die [R]-Taste, um die „Amtsholung“ vorübergehend abzustellen.

- Diese Einstellung kann nur in Deutschland aktiviert werden.
- Die [R]-Taste kann in eine in einer Kurzwahltaste gespeicherte Faxnummer eingefügt werden.
- Wenn Sie die Taste [Lautsprecher] berühren, wird die „Amtsholung“ vorübergehend abgestellt, und die [R]-Taste wird nicht angezeigt.
- Wenn vor dem Wählen die [R]-Taste berührt wird, kann kein F-Code (Unteradresse und Passcode) verwendet werden. Ebenso wenig ist die Verwendung einer Kurzwahltaste, in der ein F-Code (Unteradresse und Passcode) gespeichert ist, möglich.

###### Systemeinstellungen (Administrator): Amtsholung

Aktiviert die Amtsholung.
Zurück nach oben