# VERWENDEN DES VORLAGENGLASES ZUM SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM SPEICHERÜBERTRAGUNGSMODUS

## Übersicht

Das Speichern gescannter Originale im Gerätespeicher vor der Übertragung wird als „Speich. send.“ (Speicherübertragung) bezeichnet.
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie ein auf dem Vorlagenglas eingelegtes Original scannen und die Daten mit der Speicherübertragungsfunktion senden können.

- Wenn ein Faxauftrag oder der Übertragungsvorgang ausgeführt wird, wird das Fax übertragen, wenn der aktuell verarbeitete Auftrag abgeschlossen ist.
- Wenn der Speicher beim Scannen der Originale voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die Übertragung wird abgebrochen.

Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor, der sich hinten am Vorlagenglas befindet. Wenn sich beim Schließen des automatischen Originaleinzugs ein Gegenstand unter diesem befindet, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.
Weitere Informationen zum Auffinden des Originalformatsensors finden Sie unter „OBERSEITE“.

## Bedienung

1. #### Platzieren von Originalen auf dem Vorlagenglas

   - VORLAGENGLAS

2. #### Geben Sie die Zielfaxnummer ein

   - EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Um ein mehrseitiges Original zu faxen, wiederholen Sie die Schritte zum Einlegen und Scannen des Originals.
   Über die Taste [Funktionsüber.] kann die Belichtung, die Auflösung, die Scangröße und das Sendeformat für jede gescannte Originalseite individuell festgelegt werden. Wurde jedoch unter „Sonstiges“ die Option „2auf1“ oder „Kartenbeilage“ ausgewählt, kann nur die Belichtung verändert werden, wenn eine geradzahlige Originalseite gescannt wird.

4. #### Berühren Sie die Taste [Einles.-Ende]

   Es ertönt ein Signal.
   Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug, und nehmen Sie das Original heraus.

   Nach Abschluss des Scanvorgangs werden die Meldungen „Vorgang gespeichert“ und die Auftragskontrollnummer angezeigt. Diese Nummer wird im Übertragungs- und Bildsendeaktivitätsbericht aufgezeichnet und kann zum Prüfen der Faxaufträge verwendet werden.
   - DRUCKEN VON BERICHTEN ZU BILDSENDE-AKTIVITÄTEN

   ###### So brechen Sie die Übertragung ab:

   Berühren Sie die Taste [CA], um den Auftrag abzubrechen, und berühren Sie anschließend die Taste [Einles.-Ende].

Zurück nach oben