# BESCHRÄNKEN DES ABRUFZUGRIFFS (ABRUFSICHERHEIT EINSTELLEN)

## Übersicht

Im Folgenden wird die Einstellung „Abrufsicherheit einstellen“ erläutert, mit der sich die Gegenstellen einschränken lassen, die den Abrufspeicher verwenden dürfen.
Wenn ein Gerät einen Faxabruf anfordert, können Sie festlegen, dass das Gerät nur dann Zugriff auf den Abrufspeicher erhält, wenn seine programmierte Absenderfaxnummer einer auf Ihrem Gerät als Abrufzugangscode gespeicherten Faxnummer entspricht.
Um diese Funktion zu verwenden, speichern Sie zunächst im „Einstellungsmodus“ des Geräts die Abrufzugangscodes (die Absenderfaxnummern der anderen Geräte), und aktivieren Sie dann die Abrufsicherheit.
Die Abrufsicherheit kann für bis zu zehn Gegenstellen eingerichtet werden.

###### So richten Sie die Abrufsicherheit ein:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Abruf] → [Sicherheit Faxabruf] aus.
Zurück nach oben