# SATTELHEFTEN SORTIERTER KOPIEN

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion werden die einzelnen Kopiensätze an zwei Positionen in der Papiermitte geheftet, auf die Hälfte gefaltet und ausgegeben. Für die Sattelfaltung wird ein seitlicher Zuschnitt vorgenommen, um ein gut aussehendes Ausgabebild zu erhalten.

- Die Heftpositionen finden Sie unter „ANZEIGEN DER KOPIENVORSCHAU“.
- Für die Verwendung der Sattelheftungsfunktion ist ein Heft-Finisher erforderlich.
- Die Trimmerfunktion ist verfügbar, wenn am Gerät eine Trimmereinheit installiert ist.

## Bedienung

### Sattelheftung

1. #### Berühren Sie die Taste [Ausgabe]

2. #### Berühren Sie die Registerkarte [Sortieren/Gruppe•Heften] und die Taste [Sattelheftung]

3. #### Berühren Sie die Taste [Linksbindung] oder [Rechtsbindung], um ein Original auszuwählen und die Deckblatteinstellung zu konfigurieren

   Berühren Sie nach der Einstellung das .

   Wenn die Anzahl der gescannten Originale die Anzahl heftbarer Blätter übersteigt, wird eine Meldung anzeigt. Berühren Sie die Taste [Teilen], [Weiter] oder [Abbrechen].
   [Teilen]: Teilt die Seiten in Sätze auf, die geheftet werden können, und sortiert diese. Sie können diese Funktion nicht verwenden, wenn die Deckblatteinstellungen ausgewählt sind.
   [Weiter]: Fährt mit dem Sortieren fort, ohne zu heften.
   [Abbrechen]: Bricht die Einstellung Heften/Sortieren ab.

   ###### So brechen Sie die Sattelheftung ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

### Trimmer einstel.

1. #### Wenn die Sattelheftung ausgewählt wurde, berühren Sie die Taste [Trimmer einstel.]

2. #### Berühren Sie die Taste [EIN], und geben Sie den Trimmbetrag an

   Berühren Sie die numerische Wertanzeige für den Trimmbetrag, und geben Sie den zulässigen Bereich mit den Zifferntasten ein. Berühren Sie andernfalls .
   Berühren Sie nach der Einstellung das .

   ###### So brechen Sie die Trimmereinstellung ab:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

Zurück nach oben