# WÄHLEN FÜR DIE F-CODE-KOMMUNIKATION

## Übersicht

Bei der F-Code-Kommunikation müssen die Faxnummer des anderen Geräts sowie der F-Code (bestehend aus Unteradresse und Passwort) gewählt werden. Prüfen Sie zunächst, ob der F-Code (Unteradresse und Passwort) im Postfach des anderen Geräts eingerichtet wurde. Zudem sollten Sie den F-Code (Unteradresse und Passwort) zur Vereinfachung für die Kurzwahl- und Gruppenwahlnummern registrieren.

###### Die Wählfunktionen dieses Geräts

Wählen Sie bei der Verwendung der folgenden F-Code-Kommunikationsfunktionen die Leitungsnummer des anderen Geräts.

- Vertrauliche F-Code-Übertragung
- Vertraulicher F-Code-Abrufempfang
- F-Code-Relais-Anforderungsübertragung

###### Die Wählfunktionen des anderen Geräts

Wenn Ihr Gerät vom anderen Gerät angewählt wird, werden die folgenden F-Code-Kommunikationsfunktionen verwendet.

- Vertraulicher F-Code-Empfang
- F-Code-Abrufspeicher
- F-Code-Relais/Rundsendung

Wenn auf dem Zielgerät kein Passwort eingerichtet wurde, können Sie die Leitungsnummer ohne Passwort wählen.
Beim Wählen mithilfe der Lautsprecher kann der F-Code (Unteradresse und Passwort) nicht verwendet werden.

###### So registrieren oder ändern Sie die Kurzwahl- oder Gruppenwahlnummer:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Adressbuch] aus.
Zurück nach oben