# AUSWAHL DES NETZWERKSCANNERMODUS

Sie können den Netzwerkscannermodus über die Startseite oder im Betriebsmodus folgendermaßen aufrufen:

## Bedienung

### Ändern der Modi über die Startseite

1. #### Berühren Sie das Symbol für den Netzwerkscannermodus

   Berühren Sie entweder [E-Mail], [FTP/Desktop], [Netzwerkordner] oder [Internetfax].
   Der erste Bildschirm des ausgewählten Modus wird angezeigt.

### Wechseln des Modus aus den einzelnen Modi

1. #### Berühren Sie die Modusanzeige

2. #### Berühren Sie [Bild Senden]

   In der Standardeinstellung wechselt die Ansicht zum Faxmodusfenster.

   ###### So ändern Sie das Fenster, das beim Berühren von [Bild senden] in der Modusanzeige zuerst angezeigt wird:

   Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Betriebseinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Einstellung Standardanzeige] aus.

3. #### Berühren Sie und anschließend entweder [E-Mail], [FTP/Desktop], [Netzwerkordner] oder [Internetfax]

   Der erste Bildschirm des ausgewählten Modus wird angezeigt.

Zurück nach oben