# VERWENDEN DES VORLAGENGLASES ZUM SENDEN EINER FAXNACHRICHT IM DIREKTÜBERTRAGUNGSMODUS

## Übersicht

Das Senden eines gescannten Original ohne dieses im Gerätespeicher zu speichern, wird als „Dir. senden“ (Direktübertragung) bezeichnet.
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie das auf dem Vorlagenglas eingelegte Original scannen und direkt senden können.
Beim Senden eines Faxes vom Vorlagenglas im direkten Übertragungsmodus kann nur eine Seite übertragen werden.

- Die folgenden Funktionen können bei der direkten Übertragung nicht verwendet werden:
  Timerübertragung, 2auf1, Kartenbeilage, Auftrag erstellen, Abrufspeicher, Orig.-Zählung, Ablage, Offene Ablage, Postfach, Buch teilen, Abruf, Zweiseitiges Scannen von Originalen, Globale Adressbuchsuche
- Wenn eine direkte Übertragung aufgrund eines Kommunikationsfehlers oder aus einem anderen Grund fehlschlägt, wird das Fax nicht erneut gesendet.
- Im Direktübertragungsmodus kann die Taste [Vorschau] nicht verwendet werden.

Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor, der sich hinten am Vorlagenglas befindet. Wenn sich beim Schließen des automatischen Originaleinzugs ein Gegenstand unter diesem befindet, kann die Originalformatsensorplatte beschädigt werden, so dass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.
Weitere Informationen zum Auffinden des Originalformatsensors finden Sie unter „OBERSEITE“.

## Bedienung

1. #### Platzieren von Originalen auf dem Vorlagenglas

   - VORLAGENGLAS

2. #### Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Direkt senden]

3. #### Geben Sie die Zielfaxnummer ein

   - EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL
   - Sie können nur ein Ziel angeben. Kurzwahltasten, auf denen mehrere Ziele gespeichert sind, können nicht verwendet werden.
   - Das Ziel kann nicht aus einem globalen Adressbuch abgerufen werden.

4. #### Berühren Sie die Taste [Start]

   Wenn die Leitung eine Verbindung mit dem Ziel hergestellt hat, beginnt das Scannen der Originale.
   Wenn bei einer direkten Übertragung bereits eine Faxübertragung durchgeführt wird, wird die direkte Übertragung erst nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung durchgeführt. Nach Abschluss der vorhergehenden Übertragung wird die direkte Übertragung gestartet.
   Während sich die Direktübertragung im Wartezustand befindet, kann lediglich der Auftragsstatus geprüft werden.
   - AUFTRAGSSTATUSFENSTER

   ###### So brechen Sie das Scannen des Originals ab:

   Berühren Sie die Taste [Scan abbrechen].

Zurück nach oben