# FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

## Übersicht

Wählen Sie eine Zieladresse im Übertragungsprotokoll aus.
Es werden die letzten 50 Adressen für die Zielfaxnummern und Ziele von Bildübertragungen angezeigt.

- Wird im Bildschirm des Übertragungsprotokolls eine Zieladresse zum erneuten Senden ausgewählt, wird automatisch auch der Modus für das betreffende Ziel ausgewählt.
- Die folgenden Adresstypen werden nicht für ein erneutes Senden gespeichert.
  - Kurzwahltaste für einen Kontakt oder eine Gruppe, in der mehrere Ziele gespeichert sind
  - Rundsendeadressen
  - Zieladressen, an die über ein Programm übertragen wird
- Die Benutzernamen und Passwörter für nicht im Netzwerkordner gespeicherte Ziele werden aus Sicherheitsgründen nicht gespeichert. Falls ein Bildschirm zur Abfrage dieser Informationen angezeigt wird, müssen Sie diese erneut eingeben.
- Die im Übertragungsprotokoll gezeigten Adressen können in einem Adressbuch gespeichert werden. Adressen für FTP- oder Desktop-Übertragungen können jedoch nicht auf dem Gerät gespeichert werden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Aus zuvor verwendeten Adressen wählen]

2. #### Drücken Sie auf die Taste der Zieladresse

   Falls ein Bildschirm zur Abfrage von Benutzername und Passwort erscheint, geben Sie diese Informationen ein.

   Wenn Sie das Ziel auswählen und die Tasten [Neue Registrierung bei Adressbuch] oder [Zusätzliche Registr. bei Adressbuch] berühren, kann das Ziel im Adressbuch gespeichert werden.

   ###### So brechen Sie die Einstellung für das erneute Senden ab:

   Berühren Sie die Taste [Löschen], um die Auswahl aufzuheben.

Zurück nach oben