# ERSTELLEN VON POSTFÄCHERN IM GERÄT FÜR DIE F-CODE-KOMMUNIKATION

## Übersicht

Erstellen Sie vor dem Beginn der F-Code-Kommunikation im „Einstellungsmodus“ ein entsprechendes Postfach.
Weisen Sie jedem Postfach einen Postfachnamen und einen F-Code (Unteradresse und Passwort) zu, und speichern Sie diese.
Nachdem Sie ein Postfach erstellt haben, teilen Sie der Gegenstelle die Unteradresse und das Passwort des Postfachs für die F-Code-Kommunikation mit.

###### So erstellen Sie F-Code-Postfächer:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [F-Code Postfach] aus.

###### Für die folgenden Funktionen sind auf dem Gerät Postfächer erforderlich.

Zur Verwendung der folgenden F-Code-Kommunikationsfunktionen müssen im Gerät F-Code-Postfächer erstellt werden.

- Vertraulicher F-Code-Empfang
- F-Code-Abrufspeicher
- F-Code-Relais-Rundsendung

###### Für die folgenden Funktionen sind auf dem empfangenden Gerät Postfächer erforderlich.

Zur Verwendung der folgenden F-Code-Kommunikationsfunktionen muss das Gerät der Gegenstelle über Postfächer verfügen.

- Vertrauliche F-Code-Übertragung
- Vertraulicher F-Code-Abrufempfang
- F-Code-Relais-Anforderungsübertragung

Zurück nach oben