# INTERNETFAXMODUS

## Übersicht

Beim Senden eines gescannten Bilds im Internetfaxmodus können Sie lediglich ein Dateiformat (z. B. Dateiformat und Komprimierungssystem) auswählen.
Bei der Internetfaxübertragung wird in der Regel das Dateiformat [TIFF-F] verwendet. Wenn das Internetfax-Zielgerät den Vollmodus nicht unterstützt (sondern lediglich den einfachen Modus), wählen Sie [TIFF-S] aus.
Wenn [TIFF-S] ausgewählt wurde, unterliegen die Übertragungseinstellungen den folgenden Einschränkungen:

- Auflösung: Die Auswahloptionen sind [200x100dpi] und [200x200dpi].
  Wenn [TIFF-S] ausgewählt wird, nachdem [200x400dpi], [400x400dpi] oder [600x600dpi] ausgewählt wurde, ändert sich die Auflösung automatisch zu [200x200dpi].
- Sendeformat: Stets A4R (8-1/2" x 11"R).
  Wenn [TIFF-S] ausgewählt wird, nachdem das Sendeformat geändert wurde, ändert sich das Sendeformat automatisch fest zu A4R (8-1/2" x 11"R). Beim Scannen eines Formats größer als A4 (8-1/2" x 11") wird das Format automatisch verkleinert zu A4R (8-1/2" x 11"R). Wenn eine Rundsendung dieses Format enthält, wird das Dokument an alle Ziele im Format A4R (8-1/2" x 11"R) übertragen.
- Sonstiges: Wenn eine Verhältniseinstellung ausgewählt und das Originalformat eingegeben wird, können „2-seitig Scannen“, „Kartenbeilage“, „2auf1“, „4auf1“ oder „Dokument gem. Größe“ nicht verwendet werden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Dateiformat]

2. #### Berühren Sie die Taste [TIFF-S] oder [TIFF-F]

   Wenn [TIFF-F] ausgewählt wurde, wählen Sie den Komprimierungsmodus aus.
   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

Zurück nach oben