# LESEN DER AUFTRAGSLISTE

## Übersicht

Wenn Sie auf dem Sensorbildschirm die Taste [Auftragsstatus] berühren, wird die Auftragsliste angezeigt.
In diesem Abschnitt werden die in der Auftragsliste angezeigten Symbole und die unter „Status“ angezeigten Meldungen beschrieben.

### Symbole zur Anzeige des Auftragstyps

| Druckauftrag (RGB/CMYK) |  | Scannen zum Desktop
| Scannen zu E-Mail |  | Faxempfang
| Scannen zum Netzwerkordner |  | Internetfaxübertragung (einschließlich direktes SMTP)
| Faxübertragung |  | PC-I-Faxübertragung
| PC-Faxübertragung |  | Internetfaxempfang (einschließlich direktes SMTP)
| Tandemkopie/Druckauftrag |  | Erneutes Drucken des Auftrags für eine durch Scannen auf der Festplatte gespeicherte Datei
| OSA-Scanauftrag |  | Rundsendung* Eingehendes Routing
| Kopierauftrag |  | Erneuter Druck mehrerer Dateien (gruppiert zu einer Datei)
| Scannen zu FTP |  |

* Dies wird bei Mehrfachmodi-Rundsendungen angezeigt.

### Unter „Status“ angezeigte Meldungen

#### In Bearbeitung befindlicher Auftrag

Anzeige | Status
--- | ---
"Druck läuft" | Druckauftrag in Verarbeitung
"Kopiert" | Kopierauftrag in Verarbeitung
„Verbinden“ | Verbinden
„Senden“ | Senden
„Empfangen“ | Empfangen
„Telefon“ | Gespräch mit einem anderen Teilnehmer über ein externes Telefon
„Gestoppt“ | Der Auftrag wurde gestoppt
„FAST“ | FAST-Kommunikation läuft
„Toner leer“ | Toner leer
„Papier leer“ | Papier leer
„Papierstau“ | Papierstau
„Warten“ | Warten
„Aufwärmen“ | Aufwärmen
„Begrenzung“ | Kontolimit wurde erreicht
„Fehler“ | Bei der Ausführung des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten

#### Reservierter Auftrag

Anzeige | Status
--- | ---
„Warten“ | Der Auftrag wartet auf seine Ausführung
„Wiederholen“ | Die Ausführung des Auftrags wird wegen eines Kommunikationsfehlers oder anderen Problems erneut versucht
„Bericht wrt.“ | Warten auf Bestätigung für Internetfaxübertragung
Ein Tag und eine Uhrzeit werden angezeigt | Timerübertragungsauftrag (die spezifizierte Uhrzeit wird angezeigt)

#### Abgeschlossener Auftrag

Anzeige | Status
--- | ---
„OK“ | Normales Beenden
„Senden OK“ | Die Übertragung wurde abgeschlossen
„In Speicher“ | Der Empfang ist abgeschlossen, aber das Fax wurde noch nicht gedruckt Die empfangenen Daten (die einzelnen Seiten) wurden noch nicht gedruckt oder weitergeleitet (Die empfangenen Daten wurden noch nicht gelöscht)
„Empfangen“ | Die empfangenen Faxdaten wurden gedruckt Das Fax wurde empfangen Die empfangenen Daten (die Dateien) wurden gespeichert
„Weiterl. OK“ | Die empfangenen Daten/empfangenen Daten (die Dateien) wurden weitergeleitet
„FAST“ | FAST-Kommunikation läuft
„Gestoppt“ | Der Auftrag wurde gestoppt
„Löschen“ | Die empfangenen Daten wurden im Bildprüfungsfenster gelöscht
„Anzahl der erfolgreichen Übertragungszieladressen/Gesamtzahl der erfolgreichen Zieladressen“ | Abschließen einer Rundrufübertragung, eines Serienabrufs oder eines eingehenden Routings. Bei der erfolgreichen Übertragung an 3 von insgesamt 5 Zieladressen wird „003/005 OK“ angezeigt.
„Keine Antw.“ | Es ist ein Fehler aufgetreten, weil die Zieladresse nicht geantwortet hat
„Besetzt“ | Es ist ein Fehler aufgetreten, weil die Leitung besetzt war
„OK-Meldung“ | Eine Antwort „Empfang erfolgreich“ wurde empfangen
„NG-Meldung“ | Eine Antwort „Zustellungsfehler“ wurde empfangen
„Keine Meld.“ | Wartezeit für die Empfangsbestätigung wurde überschritten
„Empfangen“ | E-Mail (außer Internetfax) wurde empfangen
„Empfang ablehnen“ | Es wurde ein Fax von einem Absender gesendet, der mit der Funktion gegen unerwünschte Faxe gesperrt wurde
„NGxxxxxx“ | Die Übertragung/der Empfang war nicht erfolgreich, weil ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist (xxxxxx wird durch einen 6-stelligen Fehlercode ersetzt).
„Fehler“ | Bei der Ausführung des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten

Zurück nach oben