# FAXDATEN EMPFANG/WEITERLEITUNG - FAXFUNKTIONEN

## Faxdaten Empfang/Weiterleitung

Dieser Abschnitt erklärt die Einstellungen zum Empfangen und Weiterleiten.

### Faxeinstellungen

Option | Beschreibung
--- | ---
Empfangseinstellungen | Legen Sie das Verfahren für den Faxempfang fest. Auto-Empfang: Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Gerät und beginnt automatisch mit dem Faxempfang. Manueller Empfang: Dies ist möglich, wenn ein Durchwahltelefon an das Gerät angeschlossen ist. Sie können zuerst einen Anruf der Gegenstelle annehmen und dann einen Faxempfang manuell starten.
Mehrfachsatz-Druck | Legen Sie fest, ob zwei oder mehr Kopien der empfangenen Faxmitteilungen gedruckt werden sollen oder nicht. Die Anzahl der Kopien können Sie unter „Faxausgabe einstellen“ festlegen.
Heftung | Geben Sie an, ob die Blätter geheftet werden sollen oder nicht. (Nur bei installiertem Finisher) Ein Bindeart können Sie unter „Faxausgabe einstellen“ festlegen.
Faltung | Geben Sie an, ob das Papier gefaltet werden soll oder nicht. (Nur wenn die Falteinheit installiert ist)
Empfangene Daten weiterleiten | Wenn das Gerät ein Fax nicht drucken kann, weil kein Papier eingelegt oder der Toner leer ist, können Sie empfangene Faxe an ein anderes zuvor gespeichertes Faxgerät weiterleiten.

- Bei aktivierter Option „Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken“ werden Sie aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Geben Sie das richtige Passwort über die Zifferntasten ein.
- Wenn einige Seiten eines weitergeleiteten Faxes erfolgreich gedruckt wurden, werden nur die noch nicht gedruckten Seiten weitergeleitet.
- Ein weitergeleitetes Fax wird zu einem Faxübertragungsauftrag. Wenn die Übertragung abgebrochen oder aufgrund eines Fehlers nicht ausgeführt wird, wird das Fax gespeichert, bis es gedruckt werden kann.
- Alle empfangenen Faxe werden weitergeleitet. Beachten Sie, dass die empfangenen Daten, die in einem vertraulichen F-Code-Postfach gespeichert wurden, nicht weitergeleitet werden.
- Informationen zur Registrierung von Zielnummern finden Sie unter „Telefonnummer für Datenweiterleitung einstellen" im Einstellungsmodus.

Wenn keine Daten zum Weiterleiten vorhanden sind, oder wenn das Ziel nicht registriert ist, werden keine Daten weitergeleitet.
Zurück nach oben