# WEITERLEITEN DER EMPFANGENEN DATEN AN EINE NETZWERKADRESSE

## Übersicht

Wenn das Gerät nicht drucken kann, weil kein Papier eingelegt oder der Toner leer ist, können Sie empfangene Internetfaxe an eine andere zuvor registrierte Internetfax-Adresse (einschließlich Direct SMTP) weiterleiten.

- Die Weiterleitung ist nicht möglich, wenn keine Faxnachrichten empfangen wurden oder keine Weiterleitungsnummer programmiert wurde.
- Wenn einige Seiten eines weitergeleiteten Faxes erfolgreich gedruckt wurden, werden nur die noch nicht gedruckten Seiten weitergeleitet.
- Wenn die Weiterleitung fehlgeschlagen ist, weil die Übertragung abgebrochen wurde oder ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist, werden die zur Weiterleitung anstehenden Faxnachrichten in die Druckauftragswarteschlange im Gerät zurückgegeben.

###### So speichern Sie den Empfänger:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [I-Fax-Einstellungen] → [Empfangseinstellungen] → [Adresse für Datenweiterleitung] aus.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie auf der Startseite die Taste [Einstellungen]

2. #### Wählen Sie [Systemeinstellungen] aus, und berühren Sie die Taste [Faxdaten Empfang/ Weiterleitung]

3. #### Berühren Sie unter „I-Fax-Einstellungen“ in „Empfangene Daten weiterleiten“ die Taste [Ausführen], um die Weiterleitung zu starten

   Wenn ein Passworteingabefenster angezeigt wird, wurde die Option „Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken“ aktiviert. Geben Sie das Passwort über die Zifferntasten ein und starten Sie die Übertragung.
   - PASSWORTGESCHÜTZTES FAX DRUCKEN (HALTE-EINSTELLUNG FÜR EMPFANGENE DATEN DRUCKEN)

Zurück nach oben