# MANUELLER EMPFANG

## Übersicht

Ein Fax kann mit Hilfe des Sensorbildschirms manuell empfangen werden.

- Wird ein Anruf durch Drücken der Taste [Lautsprecher] angenommen, können Sie den anderen Teilnehmer zwar hören, Sie können aber nicht mit ihm sprechen.
- So empfangen Sie ein Fax, nachdem Sie einen Anruf mit einem Durchwahltelefon angenommen haben: Fernempfang kann auch zum Faxempfang verwendet werden.
  - EMPFANGEN EINES FAXES NACH DER ANNAHME DES ANRUFS MIT DEM DURCHWAHLTELEFON

###### So schalten Sie zwischen dem automatischen und dem manuellen Empfangsmodus um:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Faxdaten Empfang/Weiterleitung] → [Fax-Einstellungen] → [Empfangseinstellungen] aus.

### Verbleibende Speicherkapazität für Fax-Nachrichten

Wenn die empfangenen Faxdaten nicht ausgedruckt werden, wird der Faxspeicher allmählich voll. Dies führt dann dazu, dass keine weiteren Faxe mehr empfangen werden können. Die empfangenen Daten sollten baldmöglichst ausgedruckt werden, ohne sie im Faxspeicher zu belassen.
Die verbleibende Kapazität des Faxspeichers wird im Ausgangsfenster des Faxmodus angezeigt.
Bei niedriger Kapazität des Faxspeichers wird eine Warnmeldung angezeigt.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Lautsprecher], wenn das Telefon klingelt

   Die Taste [Empfangen] und wird angezeigt.

2. #### Berühren Sie die Taste [Empfangen], um ein Fax abzurufen

   Berühren Sie , um den Schieberegler und anzuzeigen. Passen Sie gegebenenfalls die Lautstärke an.

Zurück nach oben