# VOR DER VERWENDUNG DES NETZWERKSCANNERS

## Übersicht

Um das Gerät als Faxgerät verwenden zu können, schließen Sie die Telefonleitung an, und legen Sie den Leitungstyp fest.

### Anschluss an die Telefonleitung

Schließen Sie den Stecker am einen Ende der Telefonleitung an der Telefonleitungsbuchse (LINE) des Geräts an, während Sie den anderen an die Telefon-Wandsteckdose anschließen.
Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonkabel.

### Sicherstellen, dass sich der Hauptschalter in der Position „“ befindet

Wenn die Hauptstromanzeige leuchtet, befindet sich der Hauptschalter in der Position „“. Wenn die Hauptstromanzeige nicht leuchtet, bringen Sie den Hauptschalter in die Position „“ und drücken Sie im Bedienfeld die Taste [EIN/AUS].

Wenn die Faxfunktion verwendet und insbesondere ein Faxempfang oder eine Faxübertragung während der Nacht durchgeführt wird, sollte der Hauptschalter nicht ausgeschaltet werden.

### Prüfen von Datum und Uhrzeit

Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit richtig im Gerät eingestellt sind.

###### So stellen Sie Datum und Uhrzeit am Gerät ein:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Uhrzeit einstellen] aus.
Wenn [Uhreinstellungen löschen] aktiviert wurde, können Datum und Uhrzeit nicht geändert werden. Deaktivieren Sie in diesem Fall im „Einstellungsmodus (Administrator)“ unter [Systemeinstellungen] und [Betriebseinstellungen] die Einstellung [Uhreinstellungen löschen].

### Speichern der Faxnummer Absender

Speichern Sie einen Absendernamen unter [Absendername] und eine Faxnummer unter [Fax-Nr.]. Achten Sie darauf, diese Informationen zu konfigurieren, da diese für eine Kommunikation erforderlich sind.

###### So speichern Sie Name und Adresse des Absenders:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Betriebseinstellungen] → [Eigener Name und Ziel eingestellt] → [Absenderdatenregistrierung] aus.

### Zieladressen für jeden Scanmodus im Adressbuch speichern

Vor der Verwendung des Faxmodus empfiehlt es sich, Adressen im Adressbuch zu speichern.
Informationen zur Verwendung der Adressbücher und zum Speichern von Adressen finden Sie unter dem folgenden Punkt.

- ADRESSBUCH
- SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTE EINGABE
- SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH GLOBALE ADRESSSUCHE
- SPEICHERN VON ADRESSEN AUS FAX- ODER BILDSENDEPROTOKOLLEN
- GRUPPEN SPEICHERN

Zurück nach oben