# PASSWORTGESCHÜTZTES FAX DRUCKEN (HALTE-EINSTELLUNG FÜR EMPFANGENEN DATEN DRUCKEN)

## Übersicht

Wenn Sie [Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken] aktivieren, können Sie empfangene Daten speichern, ohne diese zu drucken, und diese mithilfe eines Passworts drucken. Wenn diese Funktion verwendet wird, wird beim Empfang einer Faxnachricht am Touch-Panel ein Passworteingabebildschirm angezeigt.

###### So aktivieren Sie die Halteeinstellung für das Drucken empfangener Daten:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Betriebseinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken] aus.

### Verbleibende Speicherkapazität für Fax-Nachrichten

Falls die empfangenen Faxdaten nicht gedruckt oder gelöscht werden, geht allmählich der verfügbare Faxspeicher aus und das Gerät ist nicht mehr in der Lage, Faxe zu empfangen. Die empfangenen Daten sollten baldmöglichst ausgedruckt werden, ohne sie im Faxspeicher zu belassen.
Die verbleibende Kapazität des Faxspeichers wird im Ausgangsfenster des Faxmodus angezeigt.
Bei niedriger Kapazität des Faxspeichers wird eine Warnmeldung angezeigt.

Die empfangenen Faxnachrichten werden, ungeachtet dessen, ob sie automatisch oder manuell empfangen wurden, im Speicher gehalten.

## Bedienung

Der Druckvorgang beginnt, nachdem das vorher programmierte 4-stellige, numerische Passwort mit Hilfe der Zifferntasten eingegeben wurde.
Wenn Sie die Taste [Abbrechen] berühren, wird das Fenster für die Passworteingabe geschlossen. Es wird erneut angezeigt, wenn Sie berühren oder den Modus wechseln. Die Daten auf der Speichertaste blinken auf dem Sensorbildschirm.

###### So zeigen Sie nach der Passworteingabe die Liste der empfangenen Daten an:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Einstellungsvorschau] → [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen] aus.
Zurück nach oben