# BEDIENFELD

In diesem Abschnitt werden die Namen und Funktionen der jeweiligen Teile des Bedienfelds beschrieben.
Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

×
Sensorbildschirm
Auf dem Display des Sensorbildschirms werden Meldungen und Tasten angezeigt.
Das Gerät wird bedient, indem Sie die angezeigten Tasten direkt berühren.
-SO BERÜHREN SIE DEN BILDSCHIRM
×
Hauptstromanzeige
Diese Lampe leuchtet, wenn sich der Hauptschalter in der Position „“ befindet.
-EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEEN DES GERÄTS
×
[EIN/AUS]-Taste
Verwenden Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
-EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEEN DES GERÄTS
×
Taste/Anzeige [Stromsparmodus]
Mit dieser Taste können Sie das Gerät in die Einstellung für die automatische Abschaltung versetzen, um Energie zu sparen.
Die Schaltfläche [Stromsparmodus] blinkt, wenn die Einstellung für die automatische Abschaltung für das Gerät aktiviert ist.
-EINSTELLUNG FÜR AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG
×
Taste/Anzeige [Startseite]
Mit dieser Taste wird die Startseite angezeigt.
-STARTSEITE
×
IC-Kartenleser
Bringen Sie hier einen IC-Kartenleser an, wenn für die Benutzerauthentifizierung IC-Karten verwendet werden.
×
USB-Anschluss (Typ A)
Hier wird ein USB-Gerät (z. B. ein USB-Speichergerät) an das Gerät angeschlossen. Verwenden Sie ein abgeschirmtes USB-Kabel. Unterstützt USB 2.0 (hohe Geschwindigkeit).
Der Winkel des Sensorbildschirms kann in fünf verschiedenen Positionen angepasst werden. Passen Sie den Winkel an, um den Bildschirm besser einsehen zu können. Drücken Sie dazu den beweglichen Teil des Sensorbildschirms nach links.
Zurück nach oben