# RELAIS-RUNDSENDUNGEN MIT F-CODE

## Übersicht

Wenn ein Dokument über eine F-Code-Relais-/Rundsendeübertragung empfangen wurde, wird es im F-Code-Postfach (Rundruf) Ihres Geräts gespeichert.
Das empfangene Dokument wird an mehrere Ziele weitergeleitet, wenn diese auf Ihrem Gerät gespeichert sind. Das Dokument wird automatisch weitergeleitet.

- Teilen Sie zunächst dem Bediener des anderen Geräts sowohl die Unteradresse als auch das Passwort des F-Code-Postfachs (Rundruf) und die Zielnummern mit.
- Registrieren Sie die Zielnummern, wenn Sie auf Ihrem Gerät ein F-Code-Postfach (Rundruf) erstellen.
  - ERSTELLEN VON POSTFÄCHERN IM GERÄT FÜR DIE F-CODE-KOMMUNIKATION
- Die Übertragung ist unabhängig davon möglich, ob das andere Gerät den F-Code unterstützt.
- Das andere Gerät (Relaishoststation) wird lediglich für die Kommunikation mit Ihrem Gerät (Relaisstation) belastet. Die Kommunikationsgebühren für Dokumentrundsendungen an alle Ziele wird dem Ihrem Gerät belastet (Relaisstation).

Wenn mit dieser Funktion weitergeleitete Faxe an der Zieladresse gedruckt werden, können Eingangsdatum und -uhrzeit nicht gedruckt werden. (Die Option "Empfangsdatum & -zeit drucken" ist deaktiviert.)
Zurück nach oben