# F-CODE-KOMMUNIKATION

## Übersicht

Diese Funktion ermöglicht dem Gerät die Kommunikation mit anderen Geräten mit F-Code-Unterstützung.
Sie ermöglicht den Austausch vertraulicher Dokumente (vertrauliche Kommunikation), Abruf und Verteilung (Abrufspeicher) von Informationen und Verteilung von Informationen an mehrere Ziele (Relais-Rundsendung) mit anderen Geräten, die die F-Code-Kommunikation unterstützen. Bei jeder Kommunikation wird ein F-Code* angegeben, wodurch eine höhere Sicherheit gewährleistet wird.

- Ein F-Code setzt sich aus Unteradresse und Passwort zusammen und darf nicht länger als 20 Zeichen sein.
- ITU-T ist eine UNO-Organisation, die Kommunikationsstandards entwickelt. Sie ist eine Abteilung der ITU (International Telecommunication Union), die globale Telekommunikationsnetzwerke und -dienste koordiniert.

* F-Code ist eine Kommunikation auf Grundlage des G3-Standards der ITU-T.

### Funktionsweise von F-Codes

Ein mit einem F-Code übertragenes Fax wird in dem Postfach für F-Code-Kommunikation des Empfängergeräts empfangen, das durch den F-Code (Unteradresse und Passwort) angegeben wird. Wenn der F-Code von Absender und Empfänger nicht übereinstimmt, wird kein Fax empfangen.
Bei Produkten anderer Hersteller werden eventuell andere Begriffe als „Unteradresse“ und „Passwort“ verwendet. Wenn Sie sich an den Administrator eines anderen Geräts mit Fragen zu Unteradresse und Passwort wenden müssen, verwenden Sie die in der unten stehenden Tabelle verwendeten Begriffe, die von der ITU-T verwendet werden.

Das Gerät | ITU-T
--- | ---
| F-Code-Abrufpostfach | Vertrauliches F-Code-Postfach | F-Code-Relais-Rundsendefunktion
Unteradresse | SEP | SUB | SUB
Passwort | PWD | SID | SID

Zurück nach oben