# SCANNEN EINES ORIGINALS ALS ZWEI EINZELSEITEN (2-SEITIG SCANNEN)

Die rechte und linke Seite eines Originals können als zwei Einzelseiten übertragen werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie die linken und rechten Seiten eines Buches oder eines anderen gebundenen Dokuments als Einzelseiten faxen möchten.

Originalscanformat | Übertragenes Bild
--- | ---
A3 (11" × 17") × 1 Seite | A4 (8-1/2" × 11") × 2 Seiten

Legen Sie ein Original auf das Vorlagenglas.

- Diese Funktion ist aktiviert, wenn das Originalformat auf [Auto] gesetzt ist.
- Es kann keine Kombination von „Mitte löschen“ und „Kante + Mitte löschen“ verwendet werden.

## Bedienung

1. #### Platzieren von Originalen auf dem Vorlagenglas

   - VORLAGENGLAS

   Richten Sie die Mitte des Originals an der entsprechenden Formatmarkierung aus.

2. #### Geben Sie die Zielfaxnummer ein

   - EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Berühren Sie nacheinander die Tasten [Sonstiges] und [Doppels.-Scan]

   Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].

   ###### So beenden Sie die Einstellung für Doppelseitenkopien:

   Berühren Sie die Taste [Doppels.-Scan], um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.

4. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Scannen Sie das nächste Original. Berühren Sie nach dem Scannen des letzten Originals die Taste [Einles.-Ende]. Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bilds zu starten.
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.

Zurück nach oben