# FESTLEGEN DER BILDQUALITÄT BEIM SCANNEN

## Übersicht

Die Auflösung kann an die Merkmale des Originals, wie Text oder Foto, Textgröße und Bildhelligkeit, angepasst werden.
Auflösungseinstellung

Standard | Wählen Sie diese Einstellung aus, wenn das Original Text normaler Größe enthält.
Fein | Wählen Sie diese Einstellung aus, wenn das Original kleinen Text oder Diagramme mit feinen Linien enthält. Das Original wird mit der doppelten Auflösung der Einstellung [Standard] gescannt.
Superfein | Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original aufwändige Bilder oder Diagramme enthält. Es wird ein Abbild mit einer höheren Qualität als bei der Einstellung [Fein] erstellt.
Ultrafein | Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original aufwändige Bilder oder Diagramme enthält. Bei dieser Einstellung werden die besten Ergebnisse erzielt. Die Übertragung dauert allerdings länger als bei den anderen Einstellungen.

Wenn es sich bei Ihrem Original um ein Foto mit Farbabstufungen handelt, setzen Sie das Kontrollkästchen [Halbton] auf , um ein deutlicheres Bild zu erhalten, als mit der alleinigen Verwendung von [Fein], [Superfein] oder [Ultrafein]. (Halbton kann nicht ausgewählt werden, wenn „Standard“ verwendet wird.)

- Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Auflösung nach dem Start des Scanvorgangs nicht mehr geändert werden. (Wenn jedoch die Option „Auftrag erstellen“ oder „Einstellungsvorschau“ verwendet wird, kann die Auflösung bei jedem Einlegen eines neuen Satzes von Originalen geändert werden.)
- Wenn ein Fax mit der Auflösung [Ultrafein], [Superfein] oder [Fein] gesendet wird, wird eine geringere Auflösung verwendet, wenn das Empfängergerät nicht über diese Auflösung verfügt.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Auflösung]

2. #### Berühren Sie die Taste der gewünschten Auflösung

   Wenn Sie die Registerkarte [Halbton] berühren, können Sie Halbtöne angeben, wenn [Fein], [Superfein] oder [Ultrafein] ausgewählt wurde.
   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

Zurück nach oben