# RELAIS-ANFORDERUNGSÜBERTRAGUNG MIT F-CODE

## Übersicht

Sie können ein Dokument an das F-Code-Postfach (Rundruf) eines anderen Geräts senden, und anschließend erzwingen, dass dieses vom anderen Gerät an mehrere Ziele rundgesendet wird.
Wenn Sie beispielsweise ein Dokument für weit entfernte Zieladressen bereitstellen müssen, können Sie dieses an ein Gerät senden, das sich in der Nähe dieser Ziele befindet und anschließend das Dokument als Rundsendung an alle Zieladressen sendet. Durch dieses Verfahren können die Kommunikationsgebühren gesenkt werden. Es ist wirtschaftlicher, die Dokumente in Kombination mit der Timerübertragungsfunktion nachts zu senden.

- FESTLEGEN DES ÜBERTRAGUNGSZEITPUNKTS

- Prüfen Sie zunächst, ob der F-Code (Unteradresse und Passwort) im F-Code-Postfach des anderen Geräts eingerichtet wurde.
- Alle Zieldaten müssen im F-Code-Postfach (Relais-Rundsendung) des anderen Geräts vorab registriert werden.
- Die Übertragung ist unabhängig davon möglich, ob das andere Gerät den F-Code unterstützt.
- Ihr Gerät (Relaishoststation) wird lediglich für die Kommunikation mit dem anderen Gerät (Relaisstation) belastet. Die Kommunikationsgebühren für Dokumentrundsendungen an alle Ziele wird dem anderen Gerät belastet (Relaisstation).
- Sie können diese Funktion gegebenenfalls gemeinsam mit einer Rundsende- oder Timerübertragung verwenden. Es ist hilfreich, derartige Übertragungen zu programmieren.

Wenn mit dieser Funktion weitergeleitete Faxe an der Zieladresse gedruckt werden, können Eingangsdatum und -uhrzeit nicht gedruckt werden. (Die Option "Empfangsdatum & -zeit drucken" ist deaktiviert.)

###### So erstellen Sie F-Code-Postfächer:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [F-Code Postfach] aus.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Geben Sie die Zielfaxnummer ein

   1. (1) Geben Sie mit den Zifferntasten die Zielnummer ein.
   2. (2) Berühren Sie die Taste [Unteradresse].
      Das Symbol „/“ wird eingegeben.
   3. (3) Geben Sie die Unteradresse über die Zifferntasten ein.
   4. (4) Berühren Sie die Taste [Passwort].
      Das Symbol „/“ wird eingegeben.
   5. (5) Geben Sie das Passwort über die Zifferntasten ein.
   - Wenn die Unteradresse und das Passwort bereits registriert wurden, können Sie zudem eine Kurzwahltaste auswählen.
   - Wenn das Passwort für das Postfach des Zielgeräts ausgelassen wird, können Sie die Schritte (4) und (5) überspringen.

3. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Wenn Sie die Originalseiten in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
   Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
   Berühren Sie nach dem Scannen des letzten Originals die Taste [Einles.-Ende].
   Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bilds zu starten.
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“.

Zurück nach oben