# VERTRAULICHER F-CODE-ABRUFEMPFANG

## Übersicht

Sie können ein anderes Gerät abrufen und von dessen F-Code-Postfach (Abrufspeicher) ein Original empfangen. Sie müssen den F-Code (bestehend aus Unteradresse und Passwort) des auf dem anderen Gerät gespeicherten Originals eingeben.

- Prüfen Sie zunächst, ob der F-Code (Unteradresse und Passwort) im F-Code-Postfach des anderen Geräts eingerichtet wurde.
- Die Kommunikation wird Ihrem Gerät berechnet.
- Sie können den F-Code-Abrufempfang gegebenenfalls gemeinsam mit der Timerübertragung verwenden. Es kann nur ein einzelner Abrufempfang angegeben werden.
  - FESTLEGEN DES ÜBERTRAGUNGSZEITPUNKTS

- Sie können für den Dokumentempfang nicht mehrere Ziele abrufen (Serienabruf).
- Legen Sie beim F-Code-Abrufempfang kein Original in das Gerät ein.
- Der F-Code-Abrufempfang kann nicht in den Favoriten registriert werden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie nacheinander die Tasten [Sonstiges] und [Abruf]

   Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

   ###### So brechen Sie die Abrufeinstellung ab:

   Berühren Sie die Taste [Abruf], um das Häkchen zu entfernen.

2. #### Geben Sie die Zielfaxnummer ein

   1. (1) Geben Sie mit den Zifferntasten die Zielnummer ein.
   2. (2) Berühren Sie die Taste [Unteradresse].
      Das Symbol „/“ wird eingegeben.
   3. (3) Geben Sie die Unteradresse über die Zifferntasten ein.
   4. (4) Berühren Sie die Taste [Passwort].
      Das Symbol „/“ wird eingegeben.
   5. (5) Geben Sie das Passwort über die Zifferntasten ein.
   - Wenn die Unteradresse und das Passwort bereits registriert wurden, können Sie zudem eine Kurzwahltaste auswählen.
   - Wenn das Passwort für das Postfach des Zielgeräts ausgelassen wird, können Sie die Schritte (4) und (5) überspringen.

3. #### Berühren Sie die Taste [Start]

   Wenn die Kommunikation mit dem anderen Gerät eingerichtet wurde, wird das Dokument empfangen.

Zurück nach oben