# ERMÖGLICHEN EINER ADRESSBESTÄTIGUNG VOR DER ÜBERTRAGUNG

## Übersicht

Dieser Modus dient zur Anzeige eines Zielbestätigungsfensters, bevor eine Faxübertragung durchgeführt wird, um so zu verhindern, dass eine Nachricht unabsichtlich an eine falsche Zieladresse gesandt wird.
Das Bestätigungsverfahren variiert je nach Methode, die zur Festlegung des Ziels verwendet wird. (Fax-Ziel Bestätigung)
Wenn „Fax-Ziel Bestätigung“ aktiviert ist, können Faxnachrichten nicht im Lautsprechermodus gesendet werden. Es ist jedoch möglich, diese über eine externe Telefonleitung zu senden.

######

###### So zeigen Sie die Zielbestätigungsmeldung vor einer Faxübertragung an:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Faxeinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Fax-Ziel Bestätigung] aus.

## Bedienung

### Über Kurzwahltaste/Suchnummer/globale Adresssuche angegebenes Ziel

Berühren Sie die Taste [Start], um alle Ziele anzuzeigen. Prüfen Sie, ob alle Ziele korrekt sind, und drücken Sie die Taste [Sendebestätigung], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen.
Wenn das Ziel falsch ist, wählen Sie dieses erneut aus.

- Sie können mehrere Kurzwahltasten für Kontakte und Gruppen wählen, die Faxziele enthalten.
- Bevor Sie die Taste [Sendebestätigung] berühren, können Sie die Scaneinstellungen oder andere Einstellungen ändern. Berühren Sie , und ändern Sie die Einstellungen.

### Mithilfe der Zifferntasten angegebenes Ziel

Berühren Sie die Taste [Start], um die Bestätigungsmeldung anzuzeigen.
Berühren Sie die Taste [OK], geben Sie das Ziel erneut mit den Zifferntasten ein, und berühren Sie die Taste [Adresse eingeben].
Wenn die erneut eingegebene Zieladresse richtig ist, wird diese bestätigt.
Berühren Sie erneut die Taste [Start], um alle Ziele anzuzeigen. Prüfen Sie, ob alle Ziele richtig sind, und berühren Sie die Taste [Sendebestätigung], um mit dem Scannen des Originals zu beginnen. Wenn das Ziel falsch ist, geben Sie das richtige ein.

- Ist die erneut eingegebene Zieladresse nicht korrekt, wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie die Taste [OK], und geben Sie das Ziel erneut ein. Wenn drei Mal nacheinander eine falsche Adresse eingegeben und überprüft wurde, werden alle zuvor erfolgten Einstellungen abgebrochen und das Ausgangsfenster erneut angezeigt.
- Sie können die Zifferntasten verwenden, um mehrere Faxnummern nacheinander einzugeben. Berühren Sie in diesem Fall die Taste , um eine weitere Zielfaxnummer einzugeben.
- Wenn die Unteradresse, das Passwort und die Pause eingegeben wurden, geben Sie diese bei der Bestätigung ein.
- Bevor Sie die Taste [Sendebestätigung] berühren, können Sie die Scaneinstellungen oder andere Einstellungen ändern. Berühren Sie , und ändern Sie die Einstellungen.

### Wenn ein Fax, das aus den kürzlich gesendeten Adressen ausgewählt wurde, erneut gesendet wurde

Abhängig von der für das Angeben des Ziels bei der vorherigen Übertragung verwendeten Methode wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.
Zurück nach oben