# EMPFANGEN EINES FAXES NACH DER ANNAHME DES ANRUFS MIT DEM DURCHWAHLTELEFON

## Übersicht

Sie können erst einen Anruf entgegennehmen und anschließend auf Ihrem Gerät ein Fax empfangen.
Wenn Sie über eine Impulsleitung verfügen, stellen Sie Ihr Telefon auf Tonwahl um.

- ###### So empfangen Sie ein Fax, nachdem Sie einen Anruf mit dem Durchwahltelefon angenommen haben:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Faxdaten Empfang/Weiterleitung] → [Fax-Einstellungen] aus, und setzen Sie [Empfangseinstellungen] auf [Manueller Empfang].

- ###### So ändern Sie die Telefonnummer für den Faxempfang:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Remote-Empfangsnummer einstellen] aus.

## Bedienung

1. #### Wenn das Telefon klingelt, nehmen Sie den Hörer ab, und sprechen Sie am Telefon

2. #### Umschalten des Geräts auf Faxempfang

   Wählen Sie auf dem externen Telefon [5], [*] und [*].

   Wenn die Faxnummer geändert wurde, wählen Sie diese zuerst, und drücken Sie die Taste [*] [*].

3. #### Legen Sie den Hörer auf

   Nach Abschluss des Empfangs ertönt ein Signal.

   Ist ein Durchwahltelefon noch immer abgehoben, wenn die Faxübertragung beendet wird, ertönt ein Alarmsignal und auf dem Sensorbildschirm wird eine Meldung angezeigt. Die Meldung erlischt und das Alarmsignal hört erst auf, wenn das Durchwahltelefon aufgelegt wird.

Zurück nach oben