# FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

## Übersicht

Wählen Sie eine Zieladresse im Übertragungsprotokoll aus.
Es werden die letzten 50 Adressen für die Zielfaxnummern und Ziele von Bildübertragungen angezeigt.

- Falls während der letzten Übertragung Zifferntasten gedrückt wurden, wird bei der Wiederholung möglicherweise eine falsche Nummer gewählt.
- Die im Folgenden aufgeführten Faxadressen werden nicht im Übertragungsprotokoll angezeigt.
  - Kurzwahltaste für einen Kontakt oder eine Gruppe, in der mehrere Ziele gespeichert sind
  - Rundsendeadressen
  - Zieladressen, an die über ein Programm übertragen wird
- Die im Übertragungsprotokoll gezeigten Adressen können in einem Adressbuch gespeichert werden. Adressen für FTP- oder Desktop-Übertragungen können jedoch nicht auf dem Gerät gespeichert werden.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Aus zuvor verwendeten Adressen wählen]

2. #### Berühren Sie die Taste für das Ziel

   Wenn Sie das Ziel auswählen und die Tasten [Neue Registrierung bei Adressbuch] oder [Zusätzliche Registr. bei Adressbuch] berühren, kann das Ziel im Adressbuch gespeichert werden.

   ###### So machen Sie die Auswahl einer angegebenen Zieladresse rückgängig:

   Berühren Sie die Taste [Löschen], um die Auswahl aufzuheben.

Zurück nach oben